# Bloko de elektrizo

### El Vikipedio

Ĉi tiu artikolo pri "Bloko de elektrizo" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono redaktu.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

Bloko de elektrizo - estas grava parto de komputilo, kies tasko estas nutri per elektro ĉiujn elementojn de komputilo.

## [redaktu] Norma kolora indiko de dratoj de 'bloko de elektrizo

- la nigra: tero, CND, COM;
- la oranĝkolora: +3.3V;
- la ruĝa: +5V;
- la lava: +12V;
- la rozkolora: +5V de Stand-by
- la blua: -12V;
- la blanka: -5V;
- la verda: ŝalto de bloko de elektrizo;
- la griza: signalo Power Good (PWR_OK), +5V

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../b/l/o/Bloko_de_elektrizo.html"

Kategorioj: Ĝermo | Komputilo | Elektro

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu