# Area elemento

### El Vikipedio

Arkitekturo > Betono

Area elemento - elemento, kies du dimensioj estas orde egalaj kaj kompare kun ili la dikeco estas orde malpli granda; modelo de la elemento estas reduktita al dudimensia mezebeno, kiu prezentas esencajn proprecojn de vanda aŭ slaba karaktero de elemento:

- vanda efiko: ŝarĝo efikas en la mezebeno,
- slaba efiko: ŝarĝo efikas orte al la mezebeno,
- slab-vanda efiko: kombino de slaba kaj vanda efiko

Alilingvaj ekvivalentoj

  en surface element
  de Flächenelement n
  cs plošný prvek m

## [redaktu] Vando

Vando - ebena area elemento, kutime vertikala, streĉata precipe per premo, en specialaj kazoj per tiro ev. tondo en ties mezebeno

Alilingvaj ekvivalentoj

  en wall
  de Wand f
  cs stěna f

## [redaktu] Slabo

Slabo - ebena area elemento streĉata precipe per flekso kaj tondo en la orta direkto al ĝia mezebeno, en la kazo de ambaŭdirekta efikado de slabo aperas en la slabo tordmomantoj

Alilingvaj ekvivalentoj

  en slab, plate
  de Platte f
  cs deska f

### [redaktu] Unudirekta slabo

Unudirekta slabo estas slabo apogita ĉe du kontraŭaj, kutime paralelaj flankoj de sia periferio.

Alilingvaj ekvivalentoj

  en one-way slab
  de zweiseitig gelagerte Platte f
  cs nosníková deska f

### [redaktu] Kontinua slabo

Kontinua slabo - slabo (same pri trabo, balko) en direkto de porta armaturo etendiĝanta trans pli ol du subapogiloj, statike nedeterminita; la gradon de statika nedeterminiteco esprimas nombro de internaj subapogiloj, la randa enfikso (v. art. enfikso de elemento) altigas la nedeterminitecon je unu grado

Alilingvaj ekvivalentoj

  en continuous slab
  de durchlaufende Platte f
  cs spojitá deska f

### [redaktu] Kantilevra slabo

Kantilevra slabo - slabo enfiksita (ankrita) ĉe unu flanko de sia periferio, la ceteraj flankoj estas neapogitaj. (Rim.: La formo "konzola" estas uzebla, tamen ĝi rilatas pli al verga trabo)

Alilingvaj ekvivalentoj

  en cantilever slab
  de Konsolplatte f
  cs krakorcová (konzolová) deska

### [redaktu] Dudirekte efika slabo

Dudirekte efika slabo - slabo apogita en tia maniero, kiu rezultigas deformiĝon de la slabo en du reciproke ortaj direktoj (dukurbeca ebeno); ĝian dimensiadon decidas efikoj de ŝarĝo en ambaŭ direktoj

Alilingvaj ekvivalentoj

  en two-way slab

de zweiachsig bewehrte Platte f

  cs deska f působící ve dvou směrech

### [redaktu] Slabo apogita tutperiferie

Slabo apogita tutperiferie - slabo apogita en ĉiuj flankoj de sia periferio; ĉe plane ortangula slabo laŭ armigo ĝi estas identa kun la slabo dudirekte efika, art. dudirekte efika slabo.

Alilingvaj ekvivalentoj

  en two-way slab
  de zweiachsig bewehrte Platte f
  cs deska f podepřená po obvodu

## [redaktu] Vidu ankaŭ jenon:

- Membrano
- Slabokonstruaĵo

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../a/r/e/Area_elemento.html"

Kategorioj: Fiziko | Maŝinoj | Betono

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Deutsch