Airbus A300 - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Airbus A300

### Allikas: Vikipeedia

Airbus A300B4-603

Airbus A300 on lühike, keskmise lennukaugusega laia kerega lennuk. See oli maailma esimene kahe mootoriga laiakereline lennuk. Airbus A300 esitleti esmakordselt 1972. aastal. Tootmine lõpetati 2007. aasta juulikuus.

## [redigeeri] Variandid

- A300B1
- A300B2
- A300B4
- A300-600
- A300B10

## [redigeeri] Detailne kirjeldus

Mõõde | A300B4 | A300-600R | A300-600F
--- | --- | --- | ---
Istekohad 2-klass | 266 | -
Pikkus | 54,08 m
Tiibade laius | 44,85 m
Kere kõrgus | 16,62 m
Maksimaalne salongi laius | 5,28 m
Kere diameeter | 5,64 m
Tühikaal | 90 060 kg |  | 81 900 kg
Maksimaalne kaal | 165 000 kg |  | 170 500 kg
Lennukiirus | mach 0.78
Maksimaalne kiirus | mach 0.86
Lennukaugus täiskoormusel | 6 670 km e 5 300 miili |  | 2 950 nm
Max. kütuse maht |  | 18 000 USG või 68 150 liitrit
Mootorid | CF6-50C2 või JT9D-59A | CF6-80C2 või PW4156
Meeskond | Kolm | Kaks

Artikliga seotud multimeediafaile Wikimedia Commonsis:
Airbus A300
Artikliga seotud multimeediafaile Wikimedia Commonsis:
Kategooria Airbus A300
Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/i/r/Airbus_A300_46d5.html"

Kategooriad: Lennukid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Afrikaans
- العربية
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Français
- Galego
- 한국어
- Hrvatski
- Italiano
- עברית
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文