75 mm suurtükk - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# 75 mm suurtükk

### Allikas: Vikipeedia

See artikkel vajab toimetamist.

See relv võeti kasutusse aastal 1938. Selle lahknev rõhtjoones asend ning pöördetapid võimaldasid seda väga kõrgele suunata ning tagasilöögisüsteem oli muutuv, automaatselt vähendades tagasilöögi jõudu kui raua tõste kasvas. Tervet üksust oli võimalik lahti võtta kaheksaks osaks. Kõikidele nendele eelistele vaatamata oli Geb G 36-e puuduseks stabiilsuse puudumine madalatel kõrgustel - tavapärane puudujääk kergetel kahuritel. Sellele vaatamata oli Geb G 36 populaarne ja jäi kasutusse kuni sõja lõpuni. See oli äärmiselt efektiivne jalaväelaste ja hoonete pihta tulistades, kuid üsna vähe kaitstud ning vajas liikumiseks transpordiveoki abil.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../7/5/_/75_mm_suurt%C3%BCkk.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (juuni 2007) | Relvad

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi