Arutelu:Puidutöötluspink - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Arutelu:Puidutöötluspink

### Allikas: Vikipeedia

Mis on paksusfreespink? --Hendrix 2. juuni 2007, kell 20:40 (UTC)

  kutsutakse ka paksusmasinaks või kakskanthöövliks. Tal on üks (mõnikord ka kaks) pöörlevat võlli, milede sees on spetsiaalsed avaused, kuhu saab asetada terad. Tal on ka etteandemehhanism, mis koosneb samuti võllidest, mis üldjuhul on kaetud kummiga, ning etteandemehhanismiga sarnane vastuvõtumehhanism.--Animagi 2. juuni 2007, kell 20:48 (UTC)
    aga mis erinevus on paksushöövelmasinal ja paksusfreespingil? --Hendrix 2. juuni 2007, kell 21:04 (UTC)
      tegelikult kipuvad mu küsimused jälle sinna spämmi kanti. Aga tegelikult pole mingit vahet freesimisel ja hööveldamisel, kui üks neist on võõrkeelne sõna. Seetõttu pole mõtet ühe artikli sees välja tuua üheaegselt nii freesimist kui hööveldamist. Mõlemad tähendavad N paksusega materjalikihi eemaldamist. --Hendrix 2. juuni 2007, kell 21:15 (UTC)

        Kahjuks ei oska sellele küsimusele vastata kuna kogemused puidutöötlemises peaaegu puuduvad. Arvan, siiski, et mingid erinevused neil võivad olla.--Animagi 2. juuni 2007, kell 21:21 (UTC)

    Vahe on neil pinkidel siiski olemas. Freesterad on mingi konfigurarsiooniga. Höövliterad on sirged. Paksusfreespink teeb kaks operatsiooni korraga. Töötleb materjali õigesse paksusesse ja sama operatsiooniga freesib ka lauale profiili.Akra 3. juuni 2007, kell 19:05 (UTC)
      no aga valtsihöövel on ju profileeritud teraga --Hendrix 3. juuni 2007, kell 19:26 (UTC)

    Valtsihöövel on tegelikult ikka valtsifrees. Rahvas nimetab asju kudas juhtub. See on sama teema, kui patareide puhul. Toite elemente nimetatakse patareiks jne.Akra 3. juuni 2007, kell 20:08 (UTC)

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../p/u/i/Arutelu%7EPuidut%C3%B6%C3%B6tluspink_b37c.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi