Abüssaalne tasandik - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Abüssaalne tasandik

### Allikas: Vikipeedia

Abüssaalne tasandik ehk abüssaalitasandik on tasane ala ookeani põhjas.

Abüssaalset tasandikku defineeritakse tavaliselt kui ookeanipõhja, mille nõlva kalle on väiksem kui 1:1000. Abüssaalne tasandik moodustab vähem kui poole ookeanide põhjast. Abüssaalne tasandik paikneb ookeanilisel maakoorel. Tasandiku aluspõhi koosneb peamiselt aluselistest vulkaanilistest kivimitest, mida katavad merelised setted. Tasandikku katkestavad ookeani keskahelikud, gaiotid, ookeanilised mäed, süvikud jms. Mandrile lähenedes läheb abüssaalne tasandik üle mandrijalamiks. Abüssaalse tasandiku sügavus on kuni 5,5 kilomeetrit.

## [redigeeri] Vaata ka

- Abüssaal

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/b/%C3%BC/Ab%C3%BCssaalne_tasandik.html"

Kategooriad: Geomorfoloogia | Meregeoloogia

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Català
- Česky
- English
- Español
- Français
- 日本語
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- Українська
- 中文