EZ-EDO esklusibo ate logikoa - Wikipedia, entziklopedia askea.

# EZ-EDO esklusibo ate logikoa

### Wikipedia(e)tik

SARRERA A B | IRTEERA A XNOR B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

EZ-EDO esklusibo edo XNOR ate logikoa egia-taulan irudikaturik dagoen moduan lan egiten du.

## [aldatu] Ikurrak

Irudikatzeko bi modu dago, lehenengoa "ikur militarra"rekin eta bigarrena, berriz, "ikur angeluzuzena"rekin:

EZ-EDO esklusiboaren ikur militarra
EZ-EDO esklusiboaren ikur angeluzuzena

## [aldatu] Hardwarearen deskribapena

XNOR ate logikoak TTL zein CMOS zirkuitu integratuekin bateragarriak dira. CMOS 4000 serieko XNOR ate logiko estandarra 4077 zenbakiduna da. 4077k bi sarrerako lau ate logiko independente dakartza.

## [aldatu] Aukera gehiago

EZ-ETA ate logikoak 1 edota EZ-EDO ate logikoak konbinatuz XNOR funtzioa betetzen duten zirkuituak egin daitezke.

## [aldatu] Ikusi gainera

- EDO ateak
- ETA ateak
- EZ-EDO ateak
- EZ-ETA ateak
- ALA ateak
- EZ ateak

"http://eu.wikipedia.org../../../e/z/-/EZ-EDO_esklusibo_ate_logikoa_f43c.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Ate logikoak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Deutsch
- English