CSMA/CD - Wikipedia, entziklopedia askea.

# CSMA/CD

### Wikipedia(e)tik

CSMA/CD (eramailearen detekzio bidezko eta talka-detekzio bidezko sarbide anizkoitz; garraiatzailearen detekzio bidezko eta talka-detekzio bidezko sarbide anizkoitz; Carrier Sense Multiple Access with Collission Detection)

CSMA-ren aldaera honek estazio bik une berean transmititzen dutenerako arauak ezartzen ditu. Metodo honetan transmititu baino lehen transmisio-bidea entzuteaz gain, talkak egon diren egiaztatzen du. Talka gertatzen denean estazioek transmisioa gelditzen dute eta denbora aleatorio bat itxaroten dute berriro transmititzeko.

Gainerako sarbide protokoloek bezala talka gertatuz gero, mezua beranduago birbidaltzen da. Talka bat bakarrik gerta liteke, estazio bik lehia aldian transmititzen dutenean. Lehia aldia transmisio hasiera eta bere detekzioarekin artean dagoen denbora da.

## [aldatu] Ikus, gainera

- Atzipen protokoloak

## [aldatu] Erreferentziak

- Andrew S. Tanenbaum, Konputagailu-sareak (3. ed 2002), EHU ed.
- Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks (4. ed 2003), Prentice Hall.

## [aldatu] Kanpo loturak

Telekomunikazio Hiztegia: www.telekomunikaziohiztegia.org

"http://eu.wikipedia.org../../../c/s/m/CSMA_CD_53ef.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Sare informatikoak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文