IP helbide - Wikipedia, entziklopedia askea.

# IP helbide

### Wikipedia(e)tik

Sare eta teknologia protokoloak*
Aplikazio geruza | DNS, FTP, HTTP, IMAP, IRC, NFS, NNTP, NTP, POP3, SMB/CIFS, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, SIP, gehiago
Aurkezpen geruza | ASN.1, MIME, SSL/TLS, XML, gehiago
Saio geruza | NetBIOS, gehiago
Garraio geruza | SCTP, SPX, TCP, UDP, gehiago
Sare geruza | AppleTalk, IP, IPX, NetBEUI, X.25, gehiago
Lotura geruza | ATM, Ethernet, Frame Relay, HDLC, PPP, Token Ring, Wi-Fi, STP, gehiago
Geruza fisikoa | Kable ardazkide, Zuntz optiko, Pare kordatu, Mikrouhin-sarea, Irrati bidezko sarea, RS-232, gehiago
*OSI ereduaren arabera

IP helbidea IP protokoloa erabiltzen duen sare batean gailu baten interfaze bat (orokorrean, ordenagailu bat) logiko eta hierarkikoki identifikatzen duen zenbakia da. OSI ereduko sare geruza edo 3. mailari dagokio. Zenbaki hau aldakorra da eta ez da MAC helbidearekin nahastu behar.

Erabiltzaile bati, Internetera konektatzean, IP helbide bat esleitzen zaio. Helbide hau aldatu egin daiteke konektatzen den bakoitzean; kasu hauetan IP helbide dinamiko deitzen zaio. Interneteko zerbitzariek, ordea, IP helbide estatikoa izaten dute gehienetan, errazago eskuratu ahal izateko beharrezkoa dutelako.

IP helbide dinamikoak esleitzeaz arduratzen den protokolo bat ere badago: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

## [aldatu] Sailkapena

IP helbideak sailkatzeko irizpideak:

### [aldatu] Publikoak ala pribatuak:

  - IP publikoak: Internet osoan ikusgai dira. IP publikoa daukan ordenagailu bat Interneti konektatutako edozein ordenagailutatik atzigarria da. Interneti konektatzeko IP publiko bat izatea beharrezkoa da.

  - IP pribatuak: Sare bereko edo konektatutako beste sare pribatuetako gainerako ordenagailuetatik atzigarriak dira. Sare lokaletan erabiltzen dira, gehien bat. Bideratzaile baten bidez konekta daitezke Internetekin, hala ere kanpotik zuzenean (bitartekorik gabe) ezin dira atzitu.

### [aldatu] IP Finkoak ala dinamikoak:

  - Finkoak: Makina bat sarera konektatzean beti IP helbide bera erabiltzen duenean deitzen da. Honen adibide, Interneteko web zerbitzariak ditugu.

  - Dinamikoak: Aldiz, sarera lotzeko IP helbide desberdinak erabiltzen direnean IP dinamikoa deitzen da. Honen adibiderik arruntena, Interneteko zerbitzu hornitzaileak (ISP) haien bezeroei IP dinamikoak esleitzen dizkietenekoa da. Interneteko hornitzaileek IP helbideak baino bezero gehiago dituzte eta horren ondorioz saio bakoitzeko IP dinamikoak (desberdinak) esleitzen dizkiete. Denak aldi berean konektatzea nekez gertatzen baita.

## [aldatu] IP formatua

IP helbideak (4.bertsioa) 4 bytez (32 bit) osatzen da. Lau zenbakitan antolatzen dira: a.b.c.d. Letra bakoitzak 0-tik 255-erako zenbakiak hartzen dituela. IP helbideak kode hamaseitarrean ere adierazten dira, 00.00.00.00-tik FF.FF.FF.FF-era edo kode bitarrean 00000000.00000000.00000000.00000000-tik 11111111.11111111.11111111.11111111-era.

| a | b | c | d
Hamartarra | 130 | 11 | 4 | 30
Hamaiseitarra | 82 | 0B | 04 | 1E
Bitarra | 10000010 | 00001011 | 00000100 | 00011110

## [aldatu] IP Klaseak

IP helbideak, sare baten behar diren ordenagailu kopuruaren arabera A,B,C taldetan sailkatu dira. Gainera, IP helbide bakoitza bi zatitan banatzen da: sareari dagokion zatia (sarea identifikatuko du) eta ostalariari dagokion zatia (makina identifikatuko duena).

### [aldatu] A klasea

A klasean, 1-etik 7-rako 7 bitak sarea identifikatzeko, ondorengoak (24 bit) sare barruan makinak identifikatzeko dira . Sare bakoitzak, 16 milioi erabiltzaileentzako helbide desberdin ditu eta mota honetako 126 sare desberdin daude. Sare mota hau bestengandik bereizteko lehengo bita 0 da. Notazio orokorrean adierazita (n=sare helbidea, h=host helbidea):

    A klasea: 0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh
    (7 bit sarearen helbiderako, 24 makinaren helbiderako).

### [aldatu] B klasea

B klasean, 14 bit pisutsuenak sarea identifikatzeko eta gainerako 16 bitak makinak bereizteko erabiltzen dira. 65536 (2 ber 16) erabiltzaileren makina dituzten 16.384 (2 ber 14) sare onartzen dute B motatako sareek. Lehen zenbakia 128 eta 191 bitartean egon behar da. Notazio orokorrean adierazita (n=sare helbidea, h=host helbidea):

    B klasea: 10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh
    (14 bit sarearen helbiderako, 16 bit ostalariaren helbideentzako).

### [aldatu] B klasea

C klasean, 21 bit sarea bereizteko eta 8 bit makinak identifikatzeko. 254 erabiltzaileren makina dituzten 2 milioi sare onartzen dute C motatako sareek. Notazio orokorrean adierazita (n=sare helbidea, h=host helbidea):

    C klasea: 110nnnnn.nnnnnnnn. nnnnnnnn.hhhhhhhh
    (21 bit sarearen helbiderako, 8 bit ostalariaren helbideentzako).

### [aldatu] D klasea

D klasean, makina bat identifikatu beharrean talde bat izendatzen dute, talde-difusioko helbideak deitzen direla. Notazio orokorrean adierazita (d = talde-difusio helbidea):

    D klasea: 1110dddd. dddddddd. dddddddd. dddddddd
    (21 bit talde-difusio helbiderako).

### [aldatu] E klasea

E klasea etorkizun batean erabiltzeko erreserbatuak daude.

    E klasea: 1111eeee. eeeeeeee. eeeeeeee. eeeeeeee

Erraz ikasteko hona hemen taula baten bidez IP helbideen klaseak eta atalak.

Bitak (0-31) | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 8 | 16 | 24
A mota | 0 | sarea | makina
B mota | 1 | 0 | sarea | makina
C mota | 1 | 1 | 0 | sarea | makina
D mota | 1 | 1 | 1 | 0 | Talde-difusioko helbidea
E mota | 1 | 1 | 1 | 1 | (helbide erreserbatuak: ezin dira erabili)

IP klaseen zehaztapen batzuk:

Mota | Formatua (s=sare, m=makina) | Sare kopurua | Sareko makina kopurua | Sare helbideen esparrua | Azpisare-maskara
A | s.m.m.m | 128 | 16.777.214 | 0.0.0.0 - 127.0.0.0 | 255.0.0.0
B | s.s.m.m | 16.384 | 65.534 | 128.0.0.0 - 191.255.0.0 | 255.255.0.0
C | s.s.s.m | 2.097.152 | 254 | 192.0.0.0 - 223.255.255.0 | 255.255.255.0
D | Talde-difusio | - | - | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | -
D | Erreserbatuak | - | - | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | -

## [aldatu] IP bereziak

Makina bat izendatzeko 0.0.0.0-tik 223.255.255.255-era dauden helbide guztiak ez dira erabilgarriak. Batzuk esanahi bereziak adierazteko gordetzen dira. Hona taula batean laburtuta:

Sare bitak | Makina bitak | Esanahia | Adibidea
Denak 0 | Nire makina | 0.0.0.0
Denak 0 | Makina | Nire sare barruko makina bat | 0.0.0.33
Sare | Denak 0 | Hautatutako sarea | 192.168.1.0
Denak 1 | Nire sareari difusioa | 255.255.255.255
Sare | Denak 1 | Hautatutako sareari difusioa | 192.168.1.255
127 | Makinaren edozein balio | Loopback (makina bera) | 127.0.0.1

Loopback helbidea, Ping komandoa erabiliz, ordenagailu berean TCP/IP protokoloak ondo instalatu dauden egiaztatzeko erabiltzen da.

## [aldatu] IP erreserbatuak

Sare pribatuetan (Intranet) erabiltzeko, helbide batzuk erreserbatzen dira. IP pribatuak deitzen zaizkie.

Esate baterako, gure sare pribatua muntatzen badugu, C motako sare pribatu batekin 254 makina sar ditzakegu. Lehenengo ordenagailuari 192.168.1.1 helbidea esleituz eta azkenekoari 192.168.1.254. Kasu honetan 192.168.1.0 eta 192.168.1.255 helbideak helbide bereziak dira, lehengoa sare-helbidea dugu eta bigarrena difusio-helbidea, hurrenez hurren. Helbide erreserbatuak erabiltzen ari garenez, helbide hauekin Internetekin zuzenean konektatutako makinarik ez dela egongo ziurtasuna dugu. Modu honetan, helbide berdineko gatazkak saihesten ditugu.

Mota | Sare pribatuentzako helbide erreserbatuak
A | 10 . 0 . 0 . 0 - 10.255. 255. 255
B | 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C | 192.168.0.0 - 192.168.255.255

## [aldatu] Ikus, gainera

- Datagrama
- Sare protokolo
- Internet
- TCP/IP eredu
- OSI
- LAN
- Azpisare-maskara
- Internet
- Intranet
- Estranet

## [aldatu] Erreferentziak

- Andrew S. Tanenbaum, Konputagailu-sareak (3. ed 2002), EHU ed.
- Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks (4. ed 2003), Prentice Hall.

## [aldatu] Kanpo loturak

- TCP/IP-ri buruzko liburua

"http://eu.wikipedia.org../../../i/p/_/IP_helbide_adb5.html"(e)tik eskuratuta

Kategoriak: Internet • Sare geruzako protokoloak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Afrikaans
- Alemannisch
- Aragonés
- العربية
- Žemaitėška
- Brezhoneg
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Føroyskt
- Français
- ગુજરાતી
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Taqbaylit
- 한국어
- Ripoarisch
- Limburgs
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- ייִדיש
- 中文