Gigabyte segundoko - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Gigabyte segundoko

### Wikipedia(e)tik

Byten multiploak
SI | IEC 60027-2
--- | ---
Izena (Ikurra) | SI Estandarra | Erabilpena informatikan | Izena (Ikurra) | Balioa
kilobyte (kB) | 103 | 210 | kibibyte (KiB) | 210
megabyte (MB) | 106 | 220 | mebibyte (MiB) | 220
gigabyte (GB) | 109 | 230 | gibibyte (GiB) | 230
terabyte (TB) | 1012 | 240 | tebibyte (TiB) | 240
petabyte (PB) | 1015 | 250 | pebibyte (PiB) | 250
exabyte (EB) | 1018 | 260 | exbibyte (EiB) | 260
zettabyte (ZB) | 1021 | 270 | zebibyte (ZiB) | 270
yottabyte (YB) | 1024 | 280 | yobibyte (YiB) | 280

GB/s edo Gigabyte segundoko segundo batean 1.000 Megabyte edo 109 byte adierazten du. Datu transferentziaren abiadura adierazten duen unitatea da. Informatikan erabiltzen da gehien bat.

## [aldatu] Sistema internazionala (SI) eta byte terminoaren bilakaera

Informatikaren testuinguruan kilobyteren terminoa hasieratik erabiltzen zen 2 10 balioarekin, 1000-ra hurbiltzen delako. Konputagailuen hedatzearekin batera, sistema internazionalak definitutako aurrizkiaren erabilera desegokia ere zabaldu zen, informatika adituetatik erabiltzaile arruntetaraino. Hau dela eta kilobyte bat 1024 byterekin lotzen da nahiz eta 1000 byte da.

Aurrizki bitarra eta hamartarra bereizteko IEC estandarizazio erakundeak IEC_60027-2 dokumentuan zehazten den bezala kibi terminoa asmatu zuen, 1024-ren balioa duen neurria sortuz Kibibyte ( 1 KiB=1024 byte ). Egun (2007) unitate honen erabilera ez da zabaldu.

Multzo berdineko unitateak:

  - Mebibyte (1 MiB = 220, megabyte-ren parekoa: 106 edo milioi)
  - Gibibyte (1 GiB = 230, gigabyte-ren parekoa: 109)
  - Eta ondorengoak: Tebibyte, pebibyte, exbibyte, zebibyte, yobibyte.

## [aldatu] GB eta Gb ez dira berdinak

Gb-k gigabit (10 9 bit) adierazten du aldiz GB-k megabyte (10 9 byte). Halaber, ez da nahastu behar Gb/s edo Gigabit segundoko, GB/s edo Gigabyte segundokorekin.

Orokorrean esanda, byte segundoko konputagailuaren barruko komunikazioetan gertatzen da, aldiz bit segundoko konputagailutik kanpoko komunikazioetan.

## [aldatu] Datu transferentzia adibideak

- Konputagailuko interfazeak (MB/s-tan):

  - PATA 33 – 133 MB/s
  - SATA 150 – 300 MB/s
  - PCI 133 – 533 MB/s

-Konputagailuko osagaien artean (MB/s-tan):

  - Disko gogorretik – RAM memoriara: 30 Mebibyte segundoko (abiadura orientatzailea)
  - RAM memoriatik – PUZera: 800 Mebibyte segundoko (abiadura orientatzailea)

- Konputagailutik kanpoko datu transferentzien adibideak (Mb/s-tan eta Kb/s-tan):

  - ADLStik – ADSLra: Megabit 1 segundoko (1 Mb/s = 119 Kibibyte segundoko)
  - Modemtik – modemera: 56 Kbit segundoko (7 Kibibyte segundoko)
  - Sare-txarteletik – sare-txartelera: 100 Mbit segundoko (11,9 Mebibyte segundoko)
  - Wifi sare-txarteletik – beste wifi sare-txartelera: 54 Mbit segundoko (edo 6,4 Mebibyte segundoko)
  - Firewire b-tik disko gogorrera : 800 Mbit segundoko
  - USB 2.0-tik disko gogorrera: 480 Mbit segundoko
  - USB 1.1-tik disko gogorrera: 12 Mbit segundoko

## [aldatu] Ikus, gainera

- Megabyte segundoko
- Megabit segundoko
- Kilobit segundoko
- Kilobyte segundoko
- MB
- Mb
- byte

"http://eu.wikipedia.org../../../g/i/g/Gigabyte_segundoko.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Informazio transferentziaren abiadura unitateak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Español