Indar elektroeragile - Wikipedia, entziklopedia askea.

# Indar elektroeragile

### Wikipedia(e)tik

Indar elektroeragilea (laburtuta i.e.e.) sortzaile elektrikoaren ezaugarri bat da. Sortzaile beraren barnean karga elektriko bat polo negatibotik positibora eramateko behar den lana eta kargaren balioaren arteko zatidura da. Nazioarteko Unitate Sistemako unitatea volta da.

## [aldatu] Definizioa

Karga unitate bat potentzial txiki batetik handiago batetara eramateko lana egin behar du sistemak.

### [aldatu] Faraday-Henryren legea

{{_m}{dt}</math>

### [aldatu] Zirkuituetan

#### [aldatu] Kirchhoffen 2. legea

Artikulu nagusia: Kirchhoffen legeak

| Artikulu hau fisikari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.

"http://eu.wikipedia.org../../../i/n/d/Indar_elektroeragile.html"(e)tik eskuratuta

Kategoriak: Fisika zirriborroak • Elektromagnetismoa • Elektronika • Magnitude fisikoak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Català
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Hrvatski
- Lietuvių
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文