EDO ate logikoa - Wikipedia, entziklopedia askea.

# EDO ate logikoa

### Wikipedia(e)tik

SARRERA A B | IRTEERA A EDO B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

EDO edo OR ate logikoa disjuntzioak inplementatzen dituen zirkuitoa da eta egia-taulan irudikaturik dagoen moduan lan egiten du. Sarreretako batek maila Altua (1) edukiz gero, irteerak ere maila Altua (1) edukiko du. Bestela, maila Baxua (0) edukiko du.

## [aldatu] Ikurrak

Irudikatzeko bi modu dago, lehenengoa "ikur militarra"rekin eta bigarrena, berriz, "ikur angeluzuzena"rekin:

EDO Ikur militarra
EDO Ikur angeluzuzena

## [aldatu] Hardwarearen deskribapena

CMOS 4071 zirkuitu integratuaren eskema

EDO ate logikoak TTL zein CMOS zirkuitu integratuekin bateragarriak dira. CMOS 4000 serieko EDO ate logiko estandarra 4071 zenbakiduna da. 4071k bi sarrerako lau ate logiko independente dakartza (ikus bedi irudia).

Sarrera gehiagoko EDO ate logikoak nahi baditugu ondorengo CMOS zirkuitu integratuetara jo dezakegu:

- 4075: 3 Sarrerako hiru EDO ate logiko.
- 4072: 4 Sarrerako bi EDO ate logiko.

TTLn, berriz:

- 74LS32: 2 Sarrerako lau EDO ate logiko.

## [aldatu] Inplementazioa

EDO funtzioa NMOS 1 zein PMOS 2 transistoreekin inplementatu daiteke.

### [aldatu] Aukera gehiago

EZ-ETA ate logikoak konbinatuz 3, EDO funtzioa betetzen duten zirkuituak egin daitezke.

## [aldatu] Ikusi gainera

- ETA ateak
- EZ-EDO ateak
- EZ-ETA ateak
- ALA ateak
- EZ ateak
- EZ-EDO esklusibo ateak

"http://eu.wikipedia.org../../../e/d/o/EDO_ate_logikoa_40db.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Ate logikoak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Deutsch
- English
- Français
- Nederlands
- Slovenčina
- தமிழ்
- Türkçe