EZ-EDO ate logikoa - Wikipedia, entziklopedia askea.

# EZ-EDO ate logikoa

### Wikipedia(e)tik

SARRERA A B | IRTEERA A EZ-EDO B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

EZ-EDO edo NOR ate logikoa egia-taulan irudikaturik dagoen moduan lan egiten du.

## [aldatu] Ikurrak

Irudikatzeko bi modu dago, lehenengoa "ikur militarra"rekin eta bigarrena, berriz, "ikur angeluzuzena"rekin:

EZ-EDO Ikur militarra
EZ-EDO Ikur angeluzuzena

## [aldatu] Hardwarearen deskribapena

EZ-EDO ate logikoak TTL zein CMOS zirkuitu integratuekin bateragarriak dira. CMOS 4000 serieko EZ-EDO ate logiko estandarra 4001 zenbakiduna da. 4001k bi sarrerako lau ate logiko independente dakartza.

Sarrera gehiagoko EZ-EDO ate logikoak nahi baditugu ondorengo CMOS zirkuitu integratuetara jo dezakegu:

- 4025: 3 Sarrerako hiru EZ-EDO ate logiko.
- 4002: 4 Sarrerako bi EZ-EDO ate logiko.
- 4078: 8 Sarrerako EZ-EDO ate logiko bat.

TTLn, berriz:

- 7402: 2 Sarrerako lau EZ-EDO ate logiko.
- 7427: 3 Sarrerako hiru EZ-EDO ate logiko.
- 7425: 4 Sarrerako bi EZ-EDO ate logiko.

Oharra: 8 sarrerako EZ-EDO ate logikoa ez da existitzen TTLn

## [aldatu] Inplementazioa

EZ-EDO funtzioa NMOS 1 transistoreekin inplementatu daiteke.

### [aldatu] Aukera gehiago

EZ-ETA ate logikoak konbinatuz 2, EZ-EDO funtzioa betetzen duten zirkuituak egin daitezke.

## [aldatu] Ikusi gainera

- EDO ateak
- ETA ateak
- EZ-ETA ateak
- ALA ateak
- EZ ateak
- EZ-EDO esklusibo ateak

"http://eu.wikipedia.org../../../e/z/-/EZ-EDO_ate_logikoa_5ce7.html"(e)tik eskuratuta

Kategoria: Ate logikoak

##### Views

- Artikulua
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu

##### Beste hizkuntzak

- Deutsch
- English
- Română
- Slovenčina