اوال‌ت - ویکی‌پدیا

# اوال‌ت

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

استانداردهای تلفن همراه
نسل ۰

- PTT
- MTS
- IMTS
- AMTS
- OLT
- MTD
- Autotel/Palm
- ARP

نسل ۱

- NMT
- AMPS/TACS/ETACS
- Hicap
- CDPD
- Mobitex
- DataTac

نسل ۲

- GSM
- iDEN
- D-AMPS
- IS-95/cdmaOne
- PDC
- CSD
- PHS
- GPRS
- HSCSD
- WiDEN
- CDMA2000 1xRTT/IS-2000
- EDGE (EGPRS)

نسل ۳

- W-CDMA
  - UMTS (جی‌اس‌ام ۳)
  - FOMA
- TD-CDMA/UMTS-TDD
- 1xEV-DO/IS-856
- TD-SCDMA
- GAN
- HSPA
  - HSDPA
  - HSUPA
- HSPA+‎
- HSOPA

OLT اولین تلفن همراه زمینی در نروژ است. آن در ۱ دسامبر، ۱۹۶۶ تاسیس شد و تا زمانی که توسط NMT در سال ۱۹۹۰ منسوخ شد، ادامه داشت. در سال ۱۹۸۱، ۳۰ هزار مشترکت تلفن همراه داشت، که در آن زمان این شبکه بزرگترین بود.
شبکه در فرکانس 160MHz باند VHF با استفاده از FM در فرکانس MHz 160-162 برای دستگاه همراه اجرا شد و از فرکانس 168-170 MHz برای ایستگاه پایه بهره برده شد. اکثر دستگاه های تلفن نیمه دوطرفه بودند، اما بیشتر آن ها گران تر بودند، کاملا دوطرفه بودند. به هر مشترک یه شماره تلفن پنچ رقمی داده میشد.
در سال ۱۹۷۶، سیستم OLT گسترش یافت و باند UHF را نیز شامل شد که به نام MTD ثبت شد و امکان رومینگ بین المللی را با کشورهای اسکاندیناوی نیز داشت.

## [ویرایش] جستارهای وابسته

- نسل۰

## [ویرایش] منبع

- ویکی پدیای انگلیسی

## [ویرایش] لینک های بیرونی

- تاریخچه تلفن همراه نروژی از موزه تلفن Norsk (نروژی)

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%88/%D8%A7/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AA.html»

رده‌های صفحه: استانداردهای تلفن همراه

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- ‪Norsk (bokmål)‬
- English