Digital Audio Broadcasting - ویکی‌پدیا

# Digital Audio Broadcasting

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

پخش رادیویی دیجیتال (به انگلیسی: Digital Audio Broadcasting) که بیشتر با مخفف DAB به کار برده می‌شود، یک استاندارد برای پخش دیجیتال صوت است. نام اولیه این استاندارد Eureka-147 بود. هدف از طراحی این استاندارد، دست یافتن یک سیستم پخش صدایی با کیفیت بالاتر از FM بود،‌ ولی عملا در اکثر کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند کیفیت FM‌ از این سیستم بیشتر است. برای بهتر کردن سیستم، سیستم DAB+ در سال ۲۰۰۶ پیشنهاد شد. در این سیستم پیشنهاد شده به جای استفاده از کدک قدیمی لایه دوم MPEG 1‌ ، از کدک AAC استفاده می‌شود.

ن·ب·و پخش آنالوگ و دیجیتال صدا
Terrestrial radio modulation | AM • FM • COFDM
بخش‌بندی فرکانس‌های پخش هوایی | LW • MW (MF) • SW (HF) • VHF • L band
بخش‌بندی فرکانس‌های بخش ماهواره‌ای | L band • S band • Ku band
سیگنال‌های پنهان | AMSS • DirectBand • PAD • RDS/RBDS • SCA/SCMO
کدک‌ها | AAC • Musicam
سیستم‌های دیجیتال پخش هوایی | DAB/DAB+ • DRM/DRM Plus • HD Radio • FMeXtra • CAM-D
سیستم‌های دیجیتال پخش ماهواره‌ای | SDR • DVB-SH • DAB-S • DMB-S • ADR
تامین‌کننده‌های تجاری پخش ماهواره‌ای رادیو | Sirius • WorldSpace • XM
موضوعات مرتبط | Digital radio • Audio processing • History of radio • International broadcasting

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../d/i/g/Digital_Audio_Broadcasting_7492.html»

رده‌های صفحه: استاندارد‌های رادیویی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- English