آهنربای فریتی سخت - ویکی‌پدیا

# آهنربای فریتی سخت

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

عکس فریت باریم تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

فریت‌های سخت یا هگزافریت‌ها خانواده‌ای از آهنرباهای دائم سرامیکی با فرمول عمومی MFe۱۲O۱۹ و همچنین محلولهای جامد آنها، مثلا M(۱-x)NxFe۱۲O۱۹ هستند(که M و N یکی از عناصر Pb، Ba یا Sr هستند). از آنجایی که این مواد بصورت اکسید بوده و جزو مواد سرامیکی هستند، پس از لحاظ مکانیکی نیز سخت می‌باشند. اما واژه‌ی "فریت‌های سخت" نشئت گرفته از سختی مکانیکی آنها نبوده و به علت قابلیت تبدیل این مواد به آهنرباهای دائم با نیروی وامغناطیسی قابل توجه‌است.

## [ویرایش] کاربرد

فریت‌های سخت دارای ساختمان کریستالی منشوری و خاصیت قوی مغناطیسی بوده و در حال حاضر بالاترین حجم تولید و بیشترین کاربرد را در دنیا بخود اختصاص داده‌اند. این آهنرباها به علت سهولت و در نتیجه پایین بودن هزینه‌ی فرآیند تولید، پایداری مغناطیسی و خواص مغناطیسی خوب آنها مورد توجه تولید کنندگان آهنرباهای دائم بوده و بدلیل فراوانی مواد اولیه‌ی مورد نیاز در اکثر نقاط قشر کره‌ی زمین، بهترین نقطه‌ی شروع برای احداث صنعت آهنرباسازی، کشورهای در حال توسعه نظیر ایران می‌توانند باشند. از این آهنرباها در گستره‌ی وسیعی از کاربردهای مختلف از قبیل موتورهای الکتریکی سنگین، سنسورها، تیوبهای الکترونی، مایکروویوها، نوارهای مغناطیسی، نوارهای مغناطیسی-نوری و ... با موفقیت استفاده شده و می‌شود.

## [ویرایش] فرآوری

مواد اولیه‌ی مورد استفاده در تولید فریت باریم یا فریت استرانسیم، به ترتیب شامل کربنات باریم و اکسید آهن سه ظرفیتی یا کربنات استرانسیم و اکسید آهن سه ظرفیتی است. هر یک از دو ماده‌ی فوق‌الذکر را با نسبتهای مولی اسمی با همدیگر مخلوط کرده و سپس در دماهای بین ۸۰ºC الی ۱۳۰۰ºC کلسینه می‌کنند. مواد کلسینه شده را در یک آسیاب گلوله‌ای دورانی یا ارتعاشی و در حضور آب بصورت دوغابی با اندازه‌ی متوسط اجزای پودری ۱ میکرون در میآورند. سپس دوغاب مزبور را در یک قالب سنبه‌ای از نوع فیلتر پرس و در حضور یک میدان مغناطیسی بطور همزمان و همراستا پرس کرده و بصورت قطعات فشرده‌ی با اجزای همسو شده درمی‌آورند. تفجوشی یا زینتر کردن قطعات فشرده در گستره‌ی دمایی ۱۱۵۰ºC الی ۱۳۰۰ºC باعث تولید آهنرباهای سرامیکی تفجوشی شده‌ی از نوع فریت باریم یا فریت استرانسیم می‌شود. مغناطیس کردن آهنرباها در یک میدان الکترومغناطیسی موجب ایجاد خواص مغناطیسی دائم در این آهنرباها می‌شود. با اندازه‌گیری نیروی وامغناطیسی ذاتی (Hci)، پسماند مغناطیسی (Br) و انرژی بیشینهٔ مغناطیسی [(BH(max] این آهنرباها در یک دستگاه پرمیامتر یا هیستریس گراف، خواص مغناطیس دائم آنها تعیین می‌گردد.

## [ویرایش] منبع

- [1]

- Buschow, K.H.J., de Boer, F.R., Physics of Magnetism and Magnetic Materials, Kluwer Academic Publishers, ۲۰۰۴.

این نوشتار دربارهٔ مهندسی مواد خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%87/%D9%86/%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%AE%D8%AA.html»

رده‌های صفحه: نویسه غیراستاندارد | مقاله‌های خرد مهندسی مواد

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Português