اکس ۲۵ - ویکی‌پدیا

# اکس ۲۵

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

در متن این مقاله از هیچ منبعی نام برده نشده‌است. شما می‌توانید با افزودن منابع بر طبق شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.
این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را تغییر دهید. در پایان، پس از ویکی‌سازی این الگوی پیامی را بردارید.

اولين شبكه اتصالگرا، X.25 بود كه در دهه 1970 تا 1980 وارد سرويس شد.ایکس - 25 در دهه 1970 توسط سی سی آی تی تی ( CCITT ) به منظورتهیه رابطی بین شبکه‌های راه گزینی بسته‌ای مشتریان آنها توسعه داده شد. و تا حدودي با موفقيت نسبي كار كرد. در اين شبكه، ابتدا كامپيوتر مبداء با مقصد تماس تلفني برقرار می‌كند و بعد ازآن می‌توانند با هم در ارتباط باشند. از آنجايي كه در يك لحظه تماسهاي مختلفي می‌تواندوجود داشته باشد، لذا به هر تماس يك شماره داده می‌شود. بسته هاي داده در اين نوع شبكه ها بسيار ساده بودند و از يك سرآيند( Header) 3 بايتي و بدنه 128 بايتي تشكيل می‌شد.قرار داد لایه فیزیکی که ایکس - 21 نام دارد. رابط فیزیکی و الکتریکی و رویه‌ای را بین میزبان در شبکه تعیین می‌کند. تعداد اندکی از شبکه‌های عمومی ازاین استاندارد پشتیبانی کردند زیرا بجای سیگنال دهی آنالوگ مستلزم سیگنال دهی دیجیتال در خطوط تلفن است. به عنوان مقیاس موقتی رایط آنالوگی مشابه با استاندارد آراس - 322 تعریف شد . استاندارد لایه پیوند داده ها تنوع زیادی دارد ( که اغلب باهم سازگار نیستند ). همه آنها برای برطرف کردن خطاهای موجود در خط تلفن بین تجهیزات کاربر ( میزبان یا پایانه ) وشبکه عمومی ( مسیریابها ) طراحی شدند. قرارداد لایه شبکه با آدرس دهی - کنترل جریان - تایید تحویل- وقفه ها و موارد مروبوطه سر و کار دارد. اساسا به کاربر اجازه می‌دهد تا مدارهای مجازی ایجاد کرده و بسته هایی تا 128 بایت را به آنها ارسال کند. این بسته ها با اعتماد و به ترتیب تحویل می‌شوند. سرعت بیشتر شبکه‌های ایکس-25 تا 64 kbps است که بسیاری از اهداف را به علت قدیمی بودن براورده نمی‌کنند. با این وجود به صورت گسترده به کار رفته اند. لذا از وجود آنها باید مطلع باشیم. ایکس - 25 اتصال گراست و مدارهای مجازی راه گزینی و مدارهای مجازی دایِمی را پشتیبانی می‌کند. مدارمجازی راه گزینی وقتی ایجاد می‌شود که کامپیوتر بسته‌ای را به شبکه ارسال کرده و بخواهد با کامپیوتر راه دور ارتباط بر قرار کند. با بوجود آمدن این مدار بسته ها ارسال می‌گردد و به ترتیب به مقصد می‌رسند. ایکس - 25 کنترل جریانی را تدارک می‌بیند تا یقین پیدا کند که فرستنده سریع به دام گیرنده کند یا شلوغ نیفتد. مدار مجازی ثابت مانند مدار مجازی راه گزینی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این مدار از قبل بر اساس توافق بین مشتری وحامل ایجاد می‌شود. همواره وجود دارد وبرای استفاده از آن احتیاجی به فراخوانی نیست. این مدار مشابه خط اجاره‌ای است . چون هنوز دنیا پر از پایانه هایی است که صحبت از ایکس - 25 نیست. مجموعه دیگری از استاندارد تعریف شدند که ارتباط پایانه معمولی ( فاقد هوش ) با شبکه عمومی ایکس - 25 را توصیف می‌کند. در نتیچه کاربر یا اپراتور شبکه جعبه سیاهی را ایجاد می‌کند که این پایانه ها به آن متصل می‌شوند. جعبه سیاه پد ( PAD تجزیه و مونتاژ بسته ) نام دارد. قرارداد استانداردی بین پایانه و پد تعریف شد که نامش ایکس - 28 است وهمین طور قرارداد استاندارد دیگری بین پد و شبکه وجود دارد که نامش ایکس - 29 است. این سه قرارداد با هم ایکس سه گانه نامیده می‌شوند .

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%DA%A9/%D8%B3/%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DB%B2%DB%B5.html»

رده‌های صفحه: مقالات بدون منبع | مقالات نیازمند به ویکی‌سازی | قراردادهای راهگزینی بسته

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو