آهن گاما - ویکی‌پدیا

# آهن گاما

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

آهن گاما یکی از آلوتروپ‌های آهن است که در محدودهٔ دمایی ۹۱۲ تا ۱۳۹۴ درجه سانتیگراد پایدار بوده و ساختمان بلوری fcc (مکعبی مرکزپر) دارد.

## [ویرایش] جستارهای وابسته

- اوستنیت
- فولاد
- چدن
- عملیات حرارتی

این نوشتار دربارهٔ مهندسی مواد خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%87/%D9%86/%D8%A2%D9%87%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7.html»

رده‌های صفحه: مقاله‌های خرد مهندسی مواد

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو