آسفالت - ویکی‌پدیا

# آسفالت

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

لایه زیرین آسفالت یک خیابان

آسفالت یکی از مصالح ساختمانی محسوب می‌شود. این ماده با استفاده از شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود.

## [ویرایش] تعریف آسفالت

آسفالت به‌صورت عام به مایع غلیظ، شبه جامد یا جامدی اطلاق می‌شود که عمدتا از هیدروکربن‌ها و مشتقات آنها تشکیل شده است و در دی‌سولفید کربن به‌طور کامل حل می‌شود. [۱]

## [ویرایش] انواع آسفالت

آسفالت با توجه به نحوه کاربرد و اختلاط، به سه دسته آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم‌بندی می‌شود.

### [ویرایش] آسفالت گرم

آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی اطلاق می‌گردد، که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرماگرم مخلوط شوند و گرماگرم پخش و متراکم گردند. [۲]

آسفالت گرم دارای انواع زیر می‌باشد:

1. بتون آسفالتی

این نوع از آسفالت دارای چند مجموعه اجرائی می‌باشد:

1. 1. گرم مخلوط شونده و گرم اجرا شونده
   2. این نوع مخلوط آسفالتی بتنی که گرم تهیه و گرم نیز اجرا شود تشکیل شده‌است از: قیر خالص (AC)، مصالح سنگی بد دانه بندی شده، مصالح سنگی خوب دانه بندی شده. در موقع اجرا، استفاده از میله استحکام نیز رایج می باشد.
   3. سرد مخلوط شونده و سرد اجرا شونده
2. رلد آسفالت
3. آسفالت ماستیک

### [ویرایش] آسفالت‌ حفاظتی

آسفالت‌های حفاظتی به آن دسته از مخلوط‌های قیر و مصالح سنگی اطلاق می‌شود که جهت پوشش و محافظت راه در مقابل عوامل جوی به‌کار گرفته می‌شوند. آسفالت حفاظتی باعث جلوگیری از فرسایش سطح راه‌های شنی و یا آسفالته می‌شود. این آسفالت به سهولت اجرا می‌شود و ضخامت آن معمولا تا ۲٫۵ سانتی‌متر است. [۲]

البته آسفالت حفاظتی می تواند کاملا قیر نیز باشد، که در این نوع از آسفالت حفاظتی مصالح سنگی به کار نرفته است و به نوعی آن را از مخلوط های آسفالتی نیز می توان جدا نمود. که هدف از ایجاد لایه حفاظتی و اختصاصا از این نوع آسفالت ایجاد یک لایه قیر بر روی مصالح سنگدانه است تا مصالح سنگی را به مخلوط آسفالتی که بعدا مورد استفاده قرار می گیرد بچسباند. در این نوع آسفالت نباید از قیری استفاده شود که به لایه سنگدانه نفوذ کند، اما باید آسفالت بالا را بچسباند.

### [ویرایش] آسفالت‌ سرد

آسفالت سرد (Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند. در برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است قیر بر حسب ضرورت گرم شود، اما سایر مصالح بدون گرم شدن با قیر مخلوط می‌شوند. [۲] آسفالت سرد به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

1. آسفالت سرد پیش ساخته (Plant Mixed cold mix)
2. ردمیکس (Road Mix)

## [ویرایش] خواص فیزیکی

چگالی آسفالت فشرده برابر ۲٫۲ تن بر متر مکعب می‌باشد. [۳]

## [ویرایش] پانویس

1. ↑ وبسترز آنلاین - آسفالت (انگلیسی). بازدید در تاریخ ۷ تیر ۱۳۸۶.
2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ حاج‌محمدرضایی، عباس. راه و آسفالت. تهران: آدنا، ۱۳۷۷، ۲۰۹ و ۳۴۳ و ۳۵۷.
3. ↑ زیاری، حسن. راهنماى كاربردى آزمايش‌هاى قير و آسفالت. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵، ۶۱.

## [ویرایش] منابع

- وبسترز آنلاین - آسفالت (انگلیسی).

- حاج‌محمدرضایی، عباس. راه و آسفالت. تهران: آدنا، ۱۳۷۷.

- زیاری، حسن. راهنماى كاربردى آزمايش‌هاى قير و آسفالت. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D8%B3/%D9%81/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA.html»

رده‌های صفحه: مصالح ساختمانی | راه‌سازی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Suomi
- Svenska
- Tiếng Việt
- Türkçe
- Українська