اتوتل - ویکی‌پدیا

# اتوتل

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

استانداردهای تلفن همراه
نسل ۰

- PTT
- MTS
- IMTS
- AMTS
- OLT
- MTD
- Autotel/Palm
- ARP

نسل ۱

- NMT
- AMPS/TACS/ETACS
- Hicap
- CDPD
- Mobitex
- DataTac

نسل ۲

- GSM
- iDEN
- D-AMPS
- IS-95/cdmaOne
- PDC
- CSD
- PHS
- GPRS
- HSCSD
- WiDEN
- CDMA2000 1xRTT/IS-2000
- EDGE (EGPRS)

نسل ۳

- W-CDMA
  - UMTS (جی‌اس‌ام ۳)
  - FOMA
- TD-CDMA/UMTS-TDD
- 1xEV-DO/IS-856
- TD-SCDMA
- GAN
- HSPA
  - HSDPA
  - HSUPA
- HSPA+‎
- HSOPA

اتوتل (به آن پالم یا همراه زمینی خودکار عمومی هم می گویند) یک سرویس تلفن رادیویی بین MTS/IMTS و سرویس های تلفن سلولی بعد بود که در کل زیاد مطرح نشد. این سیستم از سیگنال دهی دیجیتال برای ارسال پیغام‌هایی مانند تنظیمات تماس، زنگ خوردن، تنظیمات کانال و ... استفاده میکرد، به جز اینکه کانال صدا همچنان آنالوگ بود (مانند سیستم سلولی AMPS اصلی). این سیستم، یک سیستم سلولی نیست، بلکه از کانال های VHF پرقدرت (۳۵ وات) موجود استفاده میکرد. این سیستم برای استفاده عام مردم در بریتانیا کلمبیا و کانادا ایجاد شد، این نقطه‌ای بود برای ساختن شبکه‌ای کم قدرت برای تلفن های سلولی، برای اینکه از چیزی که رو به گرانی میرفت، جلوگیری شود.

## [ویرایش] منبع

- ویکی پدیای انگلیسی

## [ویرایش] جستارهای وابسته

- نسل0
- سیستم تلفنی همراه پیشرفته

## [ویرایش] لینک های بیرونی

- محدوده پوشش

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D8%AA/%D9%88/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%84.html»

رده‌های صفحه: استانداردهای تلفن همراه

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو

##### زبان‌های دیگر

- English