# Džepni bojni brod Admiral Scheer

### Izvor: Wikipedija

Admiral Scheer
Njemački džepni bojni brod klase Deutschland Admiral Scheer, u Gibraltaru, 1936.
Državna pripadnost: Njemačka |
--- | ---
Klasa i vrsta: | džepni bojni brod (njemački Panzerschiff)
Kobilica položena: | 25. lipnja 1931.
Porinuće: | 1. travnja 1933.
Status: | potopljem 9. svibnja 1945.
Glavne osobine
Istisnina: | standardna 12.100 t; maksimalna 16.200 t
Dužina: | 186 m
Širina: | 21.6 m
Gaz: | 7.4 m
Pogon: | osam MAN diezelskih motora, dva vijka, 52.050 KS (40 MW)
Brzina: | 28,5 čvorova (53 km/h)
Doplov: | 8.900 nautičkih milja pri 20 čv (16.500 km pri 37 km/h)
Posada: | 1.150
Naoružanje: | 6 × 280 mm 8 × 150 mm 6 × 105 mm 8 × 37 mm 10 × 20 mm

torpedne cijevi 8 × 533 mm
Oklop: | glavne kupole 160 mm, bočni oklop 80 mm, palubni oklop 40 mm
Ukrcani avioni: | dva Arado 196 hidroaviona
Oprema za zrakoplove: | katapult

Admiral Scheer bila je teška krstarica klase Deutschland (prema ratnom brodu Deutschland) koja se nalazila u naoružanju Njemačke ratne mornarice neposredno prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Brod je u Njemačkoj ratnoj mornarici bio klasificiran kao oklopnjača, ali su Britanci za ovu klasu brodova koristili naziv džepni bojni brod.

Brod je dobio ime po admiralu Reinhardu Scheeru. Porinut je 1933. godine, a potopljen je 9. travnja - 10. travnja 1945.

Džepni bojni brodovi klase Deutschland |
--- | ---
Deutschland/Lützow | Admiral Scheer | Admiral Graf von Spee
Popis njemačkih ratnih brodova

Dobavljeno iz "http://hr.wikipedia.org../../../d/%C5%BE/e/D%C5%BEepni_bojni_brod_Admiral_Scheer_bb9e.html"

Kategorija: Njemački ratni brodovi

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna inačica

##### Traži

##### Drugi jezici

- Deutsch
- English
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- Svenska