# Berkas:502px-TFT Monitor Flachbildschirm.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.
502px-TFT_Monitor_Flachbildschirm.jpg (502 × 600 piksel, ukuran berkas: 37 KB, tipe MIME: image/jpeg)

Gambar ini berasal dari Wikipedia bahasa Inggris. Lihat keterangan gambar ini di en:Image:502px-TFT Monitor Flachbildschirm.jpg. Jika lisensi berkas ini berbeda dari lisensi di Wikipedia yang menjadi sumbernya, lisensi di Wikipedia tersebutlah yang berlaku.

## Riwayat berkas

Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.

| Tanggal/Waktu | Pengguna | Dimensi | Besar berkas | Komentar
(saat ini) | 00:38, 16 Juni 2006 | Borgx (Bicara | kontrib) | 502×600 | 37 KB | {{dari|en}}

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Tampilan layar datar

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | FUJIFILM
Model kamera | FinePix A205S
Waktu pajanan | 1/60 detik (0.0166666666667)
Nilai F | f/3
Tanggal dan waktu pembuatan data | 04:19, 1 Januari 2003
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 72 dpi
Resolusi vertikal | 72 dpi
Perangkat lunak | Digital Camera FinePix A205S Ver1.00
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 04:19, 1 Januari 2003
Penempatan Y dan C | 2
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 250
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu digitalisasi | 04:19, 1 Januari 2003
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan rana | 6
Bukaan | 3.2
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3.2
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 25
Jarak fokus lensa | 5.5 mm
Ruang warna | sRGB
Resolusi bidang fokus X | 2415
Resolusi bidang fokus Y | 2415
Unit resolusi bidang fokus | 3
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Tipe penangkapan | Standar
Ketajaman | 3
Jarak subjek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../5/0/2/Berkas%7E502px-TFT_Monitor_Flachbildschirm.jpg_f65c.html"

Kategori: Gambar dari Wikipedia lain

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian