# Berkas:Jembatan mahakam.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.
Jembatan_mahakam.jpg (640 × 210 piksel, ukuran berkas: 52 KB, tipe MIME: image/jpeg)

## [sunting] Ringkasan

diambil dari http://kohde.multiply.com/photos/photo/15/33, dan sudah mendapat ijin dari pemilik gambar.

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini mengizinkan untuk menyalin, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul Depan, dan tanpa Teks Sampul Belakang.

## Riwayat berkas

Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.

| Tanggal/Waktu | Pengguna | Dimensi | Besar berkas | Komentar
(saat ini) | 08:54, 25 November 2006 | Aday (Bicara | kontrib) | 640×210 | 52 KB | diambil dari http://kohde.multiply.com/photos/photo/15/33, dan sudah mendapat ijin dari pemilik gambar.

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Kota Samarinda

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | Canon
Model kamera | Canon EOS 300D DIGITAL
Waktu pajanan | 1/320 detik (0.003125)
Nilai F | f/11
Tanggal dan waktu pembuatan data | 12:46, 8 April 2006
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 180 dpi
Resolusi vertikal | 180 dpi
Perangkat lunak | ACD Systems Digital Imaging
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 16:43, 25 November 2006
Penempatan Y dan C | 1
Rating kecepatan ISO | 200
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu digitalisasi | 12:46, 8 April 2006
Mode kompresi gambar | 3
Kecepatan rana | 8.32192993164
Bukaan | 6.91886901855
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3.61471557617
Mode pengukuran | Pola
Kilas | 0
Jarak fokus lensa | 28 mm
Subdetik DateTime | 192
Ruang warna | sRGB
Resolusi bidang fokus X | 3443.94618834
Resolusi bidang fokus Y | 3442.01680672
Unit resolusi bidang fokus | inci
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Tipe penangkapan | Standar

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../j/e/m/Berkas%7EJembatan_mahakam.jpg_6ff4.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian