# Berkas:003A08A.JPG

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.
003A08A.JPG (614 × 461 piksel, ukuran berkas: 143 KB, tipe MIME: image/jpeg)

## [sunting] Jenis lisensi

Saya, pembuat karya ini, dengan ini mengizinkan untuk menyalin, menyebarkan dan/atau mengubah dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul Depan, dan tanpa Teks Sampul Belakang.

## Riwayat berkas

Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.

| Tanggal/Waktu | Pengguna | Dimensi | Besar berkas | Komentar
(saat ini) | 10:34, 2 Mei 2007 | Ciko (Bicara | kontrib) | 614×461 | 143 KB |

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Indymedia Jakarta

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | SAMSUNG TECHWIN CO., LTD
Model kamera | Digimax 370 / Kenox D370
Waktu pajanan | 1/60 detik (0.0166666666667)
Nilai F | f/7.8
Tanggal dan waktu pembuatan data | 12:07, 1 Mei 2007
Judul gambar | <Digimax 370 / Kenox D370>
Orientasi | Normal
Resolusi horizontal | 96 dpi
Resolusi vertikal | 96 dpi
Perangkat lunak | Adobe Photoshop 7.0
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 23:05, 1 Mei 2007
Penempatan Y dan C | 2
Pemilik hak cipta | SAMSUNG TECHWIN
Program pajanan | Program normal
Rating kecepatan ISO | 63
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu digitalisasi | 12:07, 1 Mei 2007
Mode kompresi gambar | 1.3245417277
Kecepatan rana | 5.90625
Bukaan | 5.84375
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 3.78125
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 88
Jarak fokus lensa | 10.7 mm
Ruang warna | sRGB
Berkas audio yang berhubungan | RelatedSound
Indeks pajanan | 1
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Rasio pembesaran digital | 1
Panjang fokus pada fil 35 mm | 70
Tipe penangkapan | Standar
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../0/0/3/Berkas%7E003A08A.JPG_6883.html"

Kategori: Gambar berlisensi bebas (GFDL)

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian