# Berkas:Gedung Indosat.jpg

### Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

- Berkas
- Riwayat berkas
- Pranala
- Metadata

Tak tersedia resolusi yang lebih tinggi.
Gedung_Indosat.jpg (267 × 400 piksel, ukuran berkas: 33 KB, tipe MIME: image/jpeg)

## [sunting] Ringkasan

Kantor Pusat PT Indosat

## [sunting] Jenis lisensi

© | Gambar ini berhak cipta. Pemegang hak cipta mengizinkan orang lain untuk menggunakannya untuk tujuan apapun.

## Riwayat berkas

Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.

| Tanggal/Waktu | Pengguna | Dimensi | Besar berkas | Komentar
(saat ini) | 02:49, 9 Mei 2007 | Firman Putra (Bicara | kontrib) | 267×400 | 33 KB | Kantor Pusat PT Indosat

- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar

  Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.

## Pranala

Halaman-halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:

- Indosat

## Metadata

Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.

Produsen kamera | EASTMAN KODAK COMPANY
Model kamera | KODAK LS633 ZOOM DIGITAL CAMERA
Waktu pajanan | 1533917/1073741824 detik (0.00142857152969)
Nilai F | f/5.59999990463
Tanggal dan waktu pembuatan data | 06:34, 15 April 2005
Orientasi | 0
Resolusi horizontal | 66.75 dpi
Resolusi vertikal | 66.75 dpi
Tanggal dan waktu perubahan berkas | 12:01, 23 April 2005
Penempatan Y dan C | 1
Program pajanan | Program normal
Versi Exif | 2.2
Tanggal dan waktu digitalisasi | 06:34, 15 April 2005
Kecepatan rana | 9.5
Bukaan | 5
Bias pajanan | 0
Bukaan tanah maksimum | 2.90000009537
Mode pengukuran | Pola
Sumber cahaya | Tak diketahui
Kilas | 24
Jarak fokus lensa | 5.59999990463 mm
Ruang warna | sRGB
Indeks pajanan | 100
Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping
Proses buatan gambar | Proses normal
Mode pajanan | Pajanan otomatis
Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis
Rasio pembesaran digital | 0
Panjang fokus pada fil 35 mm | 35
Tipe penangkapan | Standar
Kontras | Normal
Saturasi | Normal
Ketajaman | Normal
Jarak subjek | Tak diketahui

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org../../../g/e/d/Berkas%7EGedung_Indosat.jpg_2f43.html"

Kategori: Gambar penggunaan bebas

##### Views

- Berkas
- Pembicaraan
- Revisi sekarang

##### Pencarian