Skrubo - Wikipedio

# Skrubo

### From Wikipedia

Skrubo esas peco mekaniko formizata di corpo ke admisas fileto di formaco helicoida e kapo od imprimuro ke permisas d'aplikar ulo momento ; olu rezultas du-opla movo di rotacanta e di translacanta. Skrubi permisas di desmuntebla asemblajo. En mekaniko li ofte uzata kun del skrubino per produktar di bolti.

## [redaktar] historiala origino

La unesma apari konocita dil skrubo evas di archimedo-skrubo, developita per Archimedo cirkum 350 aK, ja ofte uzita a ta epoquo en la Nilo-valo per elevar l'aquo.

Dum la renesanco on komenzis uzenda la skrubi kom moyeno di fixo en la horloji, la milito-mashini e altra mekanika konstrukti.

Leonardo da Vinci developas lore di metodi per fabrikage. Tamen, ol durus a esar fabrikita per mano e sen normaleso, mem pos debuto dil industriala revoluciono.

## [redaktar] Ligno-skrubo e devenita

Ligno-skrubo havas:

- La kapo komportas generale fenduro o traco di nochi per asurar la preno di distinta utensilo : la visilo.
- La pinto es studita per borar e penetrar la materio en qua la skrubo es stekita koakte, e la fileto es profunda e akuta.

Existas diferanta tipi di skrubo segun l’uzaji ke on en facas: ligno-skrubo, gipso-skrubo ... En la materii partikulara harda kom betono, on preferas borar truo per helpo di perforo o di manivelo-boro, en insertar stifto qua esos expansar dil intero lore pri la penetro da la skribo.

## [redaktar] Mekanika skrubo

En mekaniko, la skrubi es asocita kun skrubino per formar di bolti, o bona ol insertas en tapa trui (la tapaja di truo esita egale en kava di skrubo-fileto).

La skrubi havas generale hexagona kapo e plata extremajo (la peco es ja perforita), ol klemas su kun klefo : plata klefo (angla klefo) o en tubo, rolero-klefo. On uzas anke skrubi do la kapo es cilindrala kun kava hexagona (skrubo kun sis kava facii), la klemo facas su lore kun Allen-klefo (de nomo di sua inventero). Certa skrubi havas parto ne-fileta a sua extremajo, namita « mameto ».

### [redaktar] Bolto

Maxim ofte, bolti es fabrikita sola tenuro, kun skrubino ye extremajo di fileta stango. Ta skrubino povas esar ye facii, ye ronda kapo (kun o sen nochi per utensilo kom visilo o klefo). En tota kazi, on indikas ta fixa skrubino per la nomo di kapo di bolto.

Bolto permisas di klemegar peco filizita sur la fileta stango, inter sua kapo ed un o multi movebla skribini visita, qua venas apogar sur la peco a klemegar. Una o multa rondeti pozita hike ed ibe di la parto permezas plus bone repartisar la kompreso-esforco ed eventuala di protektar la paco di deformeri ne dezirita.

En certa kazi, on povas uzar la bolto kom skrubo, par li visinta en fileta truo, per fixar paco sur altro.

La precipua karakterizo di bolto kon kapo es :

- la diametro di la fileta stango ;
- La skrubo-pazo ;
- la longeso di la fileta stango ;
- se la kapo di bolto havas paneli, on prenas anke en konto la disto inter du opoza paneli, se ne la kapo havas profilo, se la kapo havas profilo destinita per utensilo, on prenas en konto ta profilo : kruco-forma, Allen, Torki, etc .).

Videz anke : stifto

Obtenita de "http://io.wikipedia.org../../../s/k/r/Skrubo.html"

Category: Ligo

##### Views

- Artiklo
- Debato
- Nuna versiono

##### Serchuro

##### Altra lingui

- العربية
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- 中文