SMPP - ვიკიპედია

# SMPP

### ვიკიპედიიდან

SMPP (short message peer-to-peer protocol) წარმოადგენს სატელეკომუნიკაციო ოქმს მოკლე შეტყობინებების მიმოცვლისათვის ისეთ კვანძებს შორის როგორიც არის მაგალითად მოკლე შეტყობინებების ცენტრი (SMSC). ის ხშირად გამოიყენება ორგანიზაციების სუბკონტრაქტორების ამ ორგანიზაციის მოკლე შეტყობინებების ცენტრებამდე დამატებითი პროგრამული პროდუქტების დასაკავშირებლად (მაგალითად ამინდის პროგნოზის მიწოდების პროგრამისთვის).

SMPP შექმნილი იყო ირლანდიური კომპანია Aldiscon-ის მიერ, რომელიც შემდგომში კომპანია Logica-ის საკუთრება გახდა. 1999 წლიდან, SMPP-ზე ზრუნს SMPP-ის შემმუშავებელთა ფორუმი, რომელსაც შემდგომში SMS-ფორუმი (The SMS Forum) ეწოდა.

ოქმი დაფუძნებულია მოთხოვნა/პასუხის მონაცემების ერთეულების (ე.წ. PDU (Protocol Data Unit)) წყვილებზე - ორ პაკეტზე რომელთა მიმოცვლა ხდება OSI მოდელის მეოთხე დონეზე (TCP ოქმის სესიით ან X.25 SVC3-ის საშუალებით). ეფექტურობისთვის მონაცემთა წარმოდგენა ხდება ორობით ფორმატში.

SMPP-ის ყველაზე ფართოდგავრცელებული და მხარდაჭერილი ვერსიებია 3.3 და შედარებით ახალი 3.4, რომელიც ამატებს მიმღებ-გადამცემი რეჟიმის მხარდაჭერას (ერთეულოვანი კავშირი მიღების და გადაცემის ორგანიზებისათვის). მონაცემთა მიმოცვლა შესაძლებელია მოხდეს სინქრონულად, სადაც ყოველი კვანძი უნდა დაელოდოს პასუხს ყოველ გაგზავნილ მონაცემთა ერთეულზე და ასინქრონულად, სადაც მიღება და გადაცემა ხდება დამოუკიდებლად ბუფერების და მთველელების (ტაიმერების) გამოყენებით. SMPP-ის უკანასკნელი ვერსიაა 5.0.

## [რედაქტირება] მაგალითი

ეს არის 60-ოქტეტიანი submit_sm მონაცემის ნაწილის მაგალითი...

### [რედაქტირება] მიღებული კოდი თექვსმეტობითში

    00 00 00 3C 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 08 35 35 35 00 01 01
    35 35 35 35 35 35 35 35 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 48 65 6C 6C 6F
    20 77 69 6B 69 70 65 64 69 61

### [რედაქტირება] მოანცემთე ერთეულის თავსართი

    'command_length', (60) ... 00 00 00 3C
    'command_id', (4) ... 00 00 00 04
    'command_status', (0) ... 00 00 00 00
    'sequence_number', (5) ... 00 00 00 05

### [რედაქტირება] მონაცემთა ერთეულის შიგთავსი

    'service_type', () ... 00
    'source_addr_ton', (2) ... 02
    'source_addr_npi', (8) ... 08
    'source_addr', (555) ... 35 35 35 00
    'dest_addr_ton', (1) ... 01
    'dest_addr_npi', (1) ... 01
    'dest_addr', (555555555) ... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 00
    'esm_class', (0) ... 00
    'protocol_id', (0) ... 00
    'priority_flag', (0) ... 00
    'schedule_delivery_time', () ... 00
    'validity_period', () ... 00
    'registered_delivery', (0) ... 00
    'replace_if_present_flag', (0) ... 00
    'data_coding', (0) ... 00
    'sm_default_msg_id', (0) ... 00
    'sm_length', (15) ... 0F
    'short_message', (Hello wikipedia) ... 48 65 6C 6C 6F 20 77 69 6B 69 70 65 64 69 61'

## [რედაქტირება] გარე ბმები

- SMPP-თან დაკავშირებული დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე www.smsforum.net
- SMPP-კვანძის ღია იმლემენტირების მიღება შეიძლება გვერდზე www.kannel.org
- OpenSmpp (Logica-ს მიერ მხარდაჭერილი), ღია კოდის Java-ზე ბაზირებული SMPP-იმპლემენტირება
- SMS/MMS რესურსები
- SMPP 3.4-ის ბიბლიოთეკა .NET-თვის
- SMPP 3.4 და 5.0-ის კლიენტის და სერვერის ბიბლიოთეკა .NET-თვის
- SMS და PDU
- ასევე შეგიძლიათ ინახულოთ SMPP-თან დაკავშირებული პროექტები sourceforge.net-ზე: smpp პროექტები sourceforge-ზე
- Perl-ის SMPP
- ინფორმაცია SMS-PDU-ის შესახებ
- რუსულად მეტყველი ხალხისთვის ხელმისაწვდომია ვებგვერდი www.isms.ru

Retrieved from "http://ka.wikipedia.org../../../s/m/p/SMPP_25c4.html"

##### Views

- სტატია
- განხილვა
- მიმდინარე შესწორება

##### მონაწილეობა

- შესავალი
- ინფორმაცია
- დახმარება
- ფორუმი
- შეწირულობები

##### ძიება

##### სხვა ენებზე

- Deutsch
- English
- Español
- Русский