# 고체 촬상 소자

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

고체촬상소자 (固體撮像素子)란 반도체소자의 제조기술을 이용하여 집적회로화된 광전변환소자이다.

팩시밀리나 복사기에 사용되는 라인 이미지 센서 (일차원 이미지 센서)와 텔레비전 카메라나 디지털 카메라에 사용되는 어레이 이미지 센서 (이차원 이미지 센서)가 있다.

라인 이미지 센서는 빛을 검출해서 전하를 발생시키는 광다이오드를 일렬로 배치한 것이며, 면적을 가지는 영역을 촬상하려면 대상물 (문서나 사진)을 센서라인과 직각방향으로 주사 (스켄)해서 정지화면을 취득하는데 사용한다.

어레이 이미지 센서는 광다이오드를 이차원에 배열한 것이며, 한번에 화면전체 이미지를 획득할 수 있어 비디오같은 동영상용으로 사용된다.

광다이오드가 발생한 전하를 출력하여 전송기능으로 전하 결합 소자 (CCD) 및 시모스 소자가 있으며, 이 차이에 의하여 CCD 이미지 센서, 시모스 이미지 센서로 불린다.

## [편집] 같이 보기

- 광전 효과
- 촬상관 (撮像管)
- 다이오드
- CCD 이미지 센서
- 시모스 이미지 센서
- 슈퍼 CCD 허니컴 (영어: super CCD honeycomb)
- SuperHADCCD
- νMaicovicon
- Foveon X3
- 텔레비전 카메라
- 디지털 카메라
- 스캐너
- 그림 스캐너

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B3%A0/%EC%B2%B4/_/%EA%B3%A0%EC%B2%B4_%EC%B4%AC%EC%83%81_%EC%86%8C%EC%9E%90.html’

분류: 반도체 | 전자 부품 | 사진술 | 디지털 카메라 | 비디오 카메라

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- 日本語