# 감쇠비

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

감쇠비(減衰比, damping ratio)는 보통 ζ (제타)로 표시되는, 이계 상미분 방정식의 주파수응답 특성을 나타내는 값이다.

질량 m, 감쇠계수 c, 강성 k인 감쇠조화진동계의 감쇠비는 다음과 같이 주어진다.

## [편집] 미분방정식에서의 감쇠비의 의미

감쇠조화진동의 지배방정식은 다음과 같다.

  .

고유진동수 와 감쇠비를 도입하면,

  .

미분방정식의 해를 x = A es t 꼴이라고 하면, 특성방정식은 다음과 같다.

따라서

### [편집] 과감쇠

특성방정식이 두 개의 실근을 갖는 경우를 과감쇠(overdamped)라고 하며, 이 때 응답은 지수적으로 감소하며, 진동은 발생하지 않는다.

여기서 A와 B는 초기조건으로부터 결정되는 상수이다.

### [편집] 임계감쇠

임계감쇠(critically damped)는 감쇠비 ζ = 1인 경우로 특성방정식은 하나의 실근(중근)을 갖으며, 과감쇠와 저감쇠의 경계가 된다. 과감쇠와 마찬가지로 응답이 지수적으로 감소하며, 진동이 발생하지 않는다.

초기조건 x(0) = x0, 을 갖는 임계감쇠의 경우, 미분방정식의 해는 다음과 같다.

### [편집] 저감쇠

특성방정식이 두 개의 허근을 갖는 경우를 저감쇠(underdamped)라고 하며, 이 때는 진동이 발생한다. 즉, 응답은 지수적으로 감소함과 동시에 진동을 한다.

초기조건 x(0) = x0, 에 대한 해는,

여기서 감쇠진동수 ωD는 다음과 같다.

## [편집] 함께읽기

- 감쇠

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B0%90/%EC%87%A0/%EB%B9%84/%EA%B0%90%EC%87%A0%EB%B9%84.html’

분류: 상미분 방정식

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Français