# GEO

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

GEO는 GEostationary Orbit, 즉 정지위성 궤도를 말한다. 위도 0º인 적도 상공 36000 km 상공의 원형 궤도이다.

이것은 GSO(GeoSynchronous Orbit)의 특별한 경우이다. 통신, 방송 위성을 포함한 인공위성 운용시에 가장 큰 이점이 있는 궤도이다. GEO는 항상 위도가 0º이다.

통신을 위한 정지위성의 아이디어는 1928년 Herman Potočnik에 의해 처음으로 출판되었다.

정지 위성 궤도는 1945년, 아서 클라크의 SF 소설에서 통신 위성의 궤도로 유용하다고 처음으로 대중에게 널리 알려지게 되었다. 이런 이유로, 클라크 궤도로 불리기도 한다.

비슷한 이유로, 클라크 벨트가 있는데, 이는 정지 위성 궤도와 가까운, 행성의 적도 상공의, 대략 해수면으로 부터 35,786 km 상공의 우주 공간을 말한다.

정지궤도 위성은 지상에서 발사 후 1시간 정도 후에 근지점 1,352 km, 원지점 35,786 km의 타원궤도인 천이궤도(GTO: Geosynchronous Transfer Orbit)에 들어가고, 천이궤도의 원지점에서 원지점 모터를 작동, 원형궤도에 진입하게 된다. 이후 원하는 경도상으로 이동하며 이 궤도를 준정지궤도인 표류궤도(drift orbit)라고 한다.

## [편집] 더 보기

- GTO
- GSO
- 정지위성

## [편집] 바깥 고리

- Graphical derivation of the geostationary orbit radius for the Earth.
- ORBITAL MECHANICS (Rocket and Space Technology)
- List of satellites in geostationary orbit.
- Clarke Belt Snapshot Calculator

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../g/e/o/GEO_4a22.html’

분류: 인공위성 | 지구궤도

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Català
- Česky
- Dansk
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Svenska
- Tiếng Việt