# AN/SPY-1

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

AN/SPY-1은 미국 록히드 마틴이 제작한 이지스 레이다이다.

AN/SPY-1은 수동식(passive) 전자 스캔 방식의 위상배열 레이다 시스템이다. 이것은 이지스 전투 시스템의 핵심 구성요소이다.

시스템이 처음 선보인 것은 1973년에 USS Norton Sound (AVM-1) 함에 장착된 것이었고, 처음 실전배치된 것은 1983년, USS 타이콘데로가 이지스 순양함에 장착된 SPY-1A 이었다.

SPY-1D 가 알레이버크에 처음 설치된 것은 1991년이다. 이것은 1B 형을 알레이 버크급에 맞게 개량한 것이다.

SPY-1F 레이다는 프리킷함에 맞게 축소된 버전이다. 미국 해군은 사용하지 않고, 스페인과 노르웨이가 사용한다. 1F 형의 기원은 독일 해군이 1980년대에 제안한 Frigate Array Radar System (FARS)으로 거슬러 올라간다. 노르웨이군에 따르면, SPY-1F의 탐지거리는 200 해리 (370 km)라고 한다.

이지스 순양함은 발사된 스탠다드 미사일이 목표물을 최종 요격하기 몇 초전에 종말 유도를 지시하기 위해서 AN/SPG-62 일루미네이터의 목표조사를 필요로 한다.

## [편집] 제원

- 제조국: 미국
- 제조사: 록히드 마틴
- 소개: 1973년
- 유형: 3차원 대공 레이다
- 주파수: S 밴드
- 탐지거리: 100 해리 이상
- 탐지각도(Azimuth): 0-360°
- Elevation: Horizon-Zenith[3]
- 출력: 4 MW (peak)

## [편집] 파생형

- AN/SPY-1 - 시제형. USS Norton Sound (AVM-1) 함에 장착.
- AN/SPY-1A - CG-58 타이콘데로가 급 순양함까지 장착.
- AN/SPY-B - 타이콘데로가 급 CG-59 순양함 이후부터 장착.
- AN/SPY-1B(V) - SPY-1B 형의 업그레이드 버전. CG-59함과 그 후속함까지 SPY-1B(V)레이더로 갱신되었다.
- AN/SPY-1D - 1B 형을 알레이 버크급 구축함에 적합하게 개량한 버전.
- AN/SPY-1D(V) - SPY-1D의 개량형 모델로 연안작전에 적합하게 개량된 레이더이다. 알레이버크급 플라이트 IIA (오스카 오스틴) 이후 함정부터 탑재되는 레이더이다. KD-3도 이 레이더를 탑재하였다.
- AN/SPY-1F - 1D 형을 프리깃함에 적합하게의 소형화 시킨 버전 노르웨이 해군의 Fridtjof Nansen 급 프리깃함이 이 레이더를 탑재한다.
- AN/SPY-1K - 가장 작은 버전. 코르벳함에 맞게 축소된 버전. 도입한 국가는 없으며 잠정적으로 계획 자체가 취소된 상태이다.

## [편집] 더 보기

- 이지스 시스템

## [편집] 외부 링크

- GlobalSecurity.org
- Fire Controlman Volume 02-Fire Control Radar Fundamentals (Revised) p32 Table of radars
- Fire Controlman Volume 02-Fire Control Radar Fundamentals (Revised) p39 AN/SPY-1 history

록히드 마틴
현재 생산품
이지스 | AN/SPY-1 | ASROC | ATACMS | 아틀라스 미사일 | C-5 | C-130 | 우주왕복선 외부연료탱크 | 밀스타 | MLRS | F-16 | F-22 랩터 | F-35 | F-117 | JASSM | 재블린 | JCM | 헬파이어 | P-3 | 프레데터 | SBIRS | THAAD | T-50 | 트라이던트 미사일 | VH-71/US101 | U-2
회사정보
웹사이트 | 연간 매출액: $35.5 billion USD (FY2004) | 종업원수: 135,000명 | 종목명칭: NYSE: LMT |

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/n/2F/AN_SPY-1_d08e.html’

분류: 록히드 마틴

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- 日本語