# 기계식 조준기

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

M16 소총의 조준선 정렬 상태. 큰 원이 사수의 눈에 가까운 가늠자, 중앙의 돌기가 총구 쪽의 가늠쇠이다.
M16 소총의 기계식 조준기로 조준한 상태
M16A1 소총의 가늠자
M16A1 소총으로 사격 훈련 중인 미해병대 신병
M14 소총으로 조준하고 있는 병사

기계식 조준기(영어: mechanical sights, iron sights, battle sights)는 무배율 개방형 조준기이다. 보통 소총과 같은 화기나 석궁 등에 쓰인다. 때때로, 광학식 조준기를 보조하는 역할로서 쓰이기도 한다. 기계식 조준기는 보통 가늠자(rear sight)와 가늠쇠(front sight)로 구성된다.

## [편집] 작동 원리

## [편집] 기계식 조준기 조절

## [편집] 기계식 조준기의 종류

## [편집] 다른 방식의 조준기들

- 광학식 조준기
- 레드 도트 사이트
- 홀로그래픽 사이트

## [편집] 같이 보기

## [편집] 외부 고리

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B8%B0/%EA%B3%84/%EC%8B%9D/%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%8B%9D_%EC%A1%B0%EC%A4%80%EA%B8%B0.html’

분류: 화기 토막글 | 화기 부품

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English