# 다이하쓰 코펜

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

다이하쯔 코펜

다이하쯔 코펜(Daihatsu Copen)은 일본 다이하쯔에서 제작한 2-도어 로드스터로 알루미늄 개폐식 하드탑을 장착하고 있다. 2001년 도쿄 모터쇼에서 전륜구동 굴림방식의 경차 플랫폼으로 처음 소개되었다.

코펜은 일본 경자동차 규격을 충족하기 위해 터보차저가 장착된 660씨씨 엔진으로 처음 설계되었다. 그러나 일본 외 국가에서는 이러한 규격제한이 없어 이후 1.3리터 엔진이 채택되었다. 다이하츠는 1.3리터 엔진 모델을 2005년 프랑크푸르트 국제 모터쇼에서 발표했다.

## [편집] 제원

### [편집] 일본 내수용

JB-DET 엔진

- 출력 : 48킬로와트 (64마력) (영국향은 68마력)
- 토크 : 110 Nm (영국향은 100 Nm)
- 최고속도 : 시속 170킬로미터(시속 106마일)
- 연비 : 리터당 18.0킬로미터(km/L)
- 시속 100킬로미터 도달시간 : 11.7초

### [편집] 유럽, 남아프리카 공화국, 중화민국향

K3-VE 엔진

- 1.3리터 DVVT 엔진 DOHC 16 밸브
- 출력 : 6,000알피엠에서 87마력
- 토크 : 120 Nm
- 최고속도 : 시속 180킬로미터(시속 112마일)
- 시속 100킬로미터 도달시간 : 9.5초

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EB%8B%A4/%EC%9D%B4/%ED%95%98/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%ED%95%98%EC%93%B0_%EC%BD%94%ED%8E%9C.html’

분류: 자동차 차종 | 다이하쯔

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Italiano
- 日本語
- Português