# 3DO게임기

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

3D0 인터렉티브 멀티플레이어
개발사 | 3D0
CPU | 32bit 12.5Mhz RISC (ARM60)

3DO 게임기(영어: 3DO Interactive Multiplayer)는 일렉트로닉 아츠에서 출자하여 3DO라는 회사를 만들어서 제작한 32비트 게임기이다.

3DO는 오디오와 비디오의 이은 "제3의 규격"이라는 뜻이며 라이센스를 맻는 업체들은 누구나 생산, 제조가 가능하다. 독점이 불가능하고 제조사들의 경쟁으로 가격을 낮추는 이점이 있다. 게임산업의 발달로 규모가 점점 커짐에 따라 거대 가전기업들이 그 사업에 뛰어들었고 파나소닉, LG. 삼성, 산요 등의 거대 가전기업과 EA에서는 게임시장에서 새로운 닌텐도가 독주하고 있는 게임시장에 뛰어들고자 3DO프로젝트를 실행했다.

하지만 소비자들이 원하는 게임 타이틀의 부족으로 인하여 소비자들의 구매욕구가 낮았고, 64비트 그래픽 업그레이드로 인한 가격상승 부담 등 여러가지 악재로 인하여 개발을 포기하기에 이른다. 결국 3DO게임사는 부도를 맞았고, 투자기업들은 게임산업에서 물러났으며, EA만이 활동중이다.

## [편집] 사양

v · d · e 가정용 게임기
1세대
마그나복스 오디세이 • 퐁 • 콜레코 텔스타
2세대
아타리 2600 • 인터턴 VC 4000 • 페어차일드 채널 F • 오디세이² • 인텔리비전 아타리 5200 • 콜레코비전 • 아카디아 2001 • 벡트렉스
3세대
패밀리 컴퓨터 • 마스터 시스템 • 아타리 7800
4세대
PC 엔진 • 메가 드라이브 • 네오 지오 • 슈퍼 패미컴
5세대
3DO • 아미가 CD32 • 아타리 재규어 • 세가 새턴 • 플레이스테이션 • 닌텐도 64
6세대
드림캐스트 • 플레이스테이션 2 • 게임큐브 • 엑스박스
7세대
엑스박스 360 • 플레이스테이션 3 • 위

프로세서

- 32-bit 12.5 MHz RISC CPU (ARM60)
- 산술 코프로세서
- 32kb SRAM

디스플레이

- 24Bit 컬러 깊이(1670만컬러) 지원, 640*480의 해상도 지원
- 두개의 코프로세서를 통한 6400만 픽셀 처리

시스템보드

- 버스 속도 : 50Mb/s
- 36개의 DMA채널
- 2개의 확장슬롯
- 비디오메모리 1MB

사운드

- 16Bit DSP를 사용한 44.1KHz의 16bit 스테레오 사운드 출력)

미디어

- 2배속 CD-ROM (버퍼 32KB)
- 음악CD, CD+G, Photo CD 지원
- MPEG확장팩 장착시 비디오 CD지원

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../3/d/o/3DO%EA%B2%8C%EC%9E%84%EA%B8%B0_639e.html’

분류: 가정용 게임기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文