# 그림:JRC322-9001.JPG

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

- 그림
- 파일 역사
- 그림 링크
- 메타데이터

Size of this preview: 654 × 600 pixels
Full resolution (1271 × 1166 픽셀, 파일 크기: 560 KB, MIME 종류: image/jpeg)

## [편집] 파일의 설명

설명 | 신칸센 300계 선행양산차량
출처 | jawiki
날짜 |
만든이 | ja:User:Rsa
저작권 |
기타 |

## [편집] 저작권

| 본 문서는 GNU 자유 문서 사용 허가서 1.2판 또는 자유 소프트웨어 재단에서 발행한 이후 판의 규정에 따라 복제하거나 개작 및 배포할 수 있습니다. 본 문서에는 변경 불가 부분이 없으며, 앞표지 구절과 뒤표지 구절도 없습니다.

## 파일 역사

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 2007년 7월 26일 (목) 10:53 | Simta (토론 | 기여) | 1271×1166 | 560 KB | {{그림 정보 |설명=신칸센 300계 선행양산차량 |출처=ja:画像:JRC322-9001.JPG jawiki |날짜= |만든이= |저작권= |기타= }}

- 이 파일을 외부 프로그램을 사용해서 편집하기

  여기에서 외부 편집기에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

## 그림 링크

다음 문서들이 이 그림을 사용하고 있습니다:

- 신칸센 300계 전동차

## 메타데이터

이 파일은 카메라/스캐너 정보와 같은 부가적인 정보를 담고 있습니다. 파일을 변경한다면 몇몇 세부 사항은 변경된 그림에 적용되지 않을 수 있습니다.

Camera manufacturer | Concord Camera Corp.
Camera model | Concord 5340z
Exposure time | 1/981 sec (0.00101936799185)
F Number | f/5.3
Date and time of data generation | 2007년 7월 22일 (일) 13:21
Lens focal length | 5.9 mm
Software used | Ver 00.16
File change date and time | 2007년 7월 22일 (일) 13:21
Y and C positioning | 2
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 70
Exif version | 2.2
Date and time of digitizing | 2007년 7월 22일 (일) 13:21
Image compression mode | 2.64369474928
Brightness | 10.777
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 4.811
Metering mode | Pattern
Light source | Unknown
Flash | 0
Color space | sRGB
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Manual exposure
White Balance | Manual white balance
Digital zoom ratio | 1
Focal length in 35 mm film | 0
Scene capture type | Standard
Contrast | Normal
Saturation | Normal
Sharpness | Normal
Subject distance range | Unknown

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../j/r/c/%EA%B7%B8%EB%A6%BC%7EJRC322-9001.JPG_a1b2.html’

분류: GFDL 그림

##### Views

- 그림
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- 日本語