# AN/APG-67

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

AN/APG-67는 펄스 도플러 X 밴드 멀티모드 레이더이다. 원래, 제네랄 일렉트릭의 G-200 모델이었는데, 후에 미국 제식명칭인 AN/APG-67로 명명되었다. 현재는 록히드 마틴에서 생산중이다.

## [편집] 사용 기종

AN/APG-67 레이더를 사용하고 있는 비행기종은 다음과 같다:[1]

- F-20
  - "F-20에 채택된 AN/APG-67(v) 사격통제레이더는 Look-up시 약 90km, Look-down시 약 60km의 표적에 대한 탐지및 추적 능력을 가진 것으로 경량급 전투기로는 상당히 뛰어난 탐지능력을 가지고 있으며 높은 신뢰성 가지고 있다. F-16C에 장착된 AN/APG-68버젼중 초기형은 150 MTBF, 최근의 50/52부터 장착되는 AN/APG-68(v)7형은 300MTBF의 신뢰도를 가지며 F-16A/B에 장착된 AN/APG-66의 탐지 가능 거리는 80km정도이다."[2]
- F-5-2000 (Taiwan)
- Ching Kuo (經國) (IDF: Indigenous Defence Fighter) (Taiwan)
  - "타이완 경국호의 레이더는 AN/APG-67의 라이센스 생산용인, Golden Dragon 53(GD-53) 레이더를 사용한다. 멀티모드 펄스 도플러 레이더는 룩다운, 슛다운 능력이 있으며, 공중과 해상탐색 모드를 운용할 수 있다. 레이더의 거리(range)는 80 마일 이상이다."[3]
  - Golden Dragon 53의 레이더는 F-20을 위해 개발되었던 AN/APG-67(v) 레이더의 변형으로서, 룩다운/슛다운 능력을 갖춘 공대공, 공대지 전투 모드를 운용가능하다. 레이더 거리는 150 Km (93 miles)이다.[4]
  - 타이완 경국호는 라이센스 생산하는 GD-53 레이더를 탑재한다. 이것은 APG-67 레이더에서 진일보한 것인데, 성능은 근본적으로 별 차이가 없다. APG-67 레이더는 펄스 도플러 기술을 사용하는 X 밴드 레이더이다. 공대공 8개, 공대지 7개 총합 15개의 운용모드를 가진다. 이것은 비행기가 룩업, 룩다운, 도그파이트 하는가에 따라 high, medium, low의 세가지 다른 PRF(pulse repetition frequencies)를 사용할 수 있다. 룩다운 모드에서 비행기는 39 Km 의 유효 스캐닝 거리를 갖는다. 룩업 모드에서는 57 Km 이다.
    - 8개의 공대공 모드는 다음과 같다:
      - searching and range finding while looking down
      - searching and range finding while looking up
      - speed searching
      - tracking (10 targets) and scanning simultaneously
      - dogfight
      - tracking a single target
      - surveying the situation
      - continuous-wave indicator interfacing
    - 7개의 공대지 모드는 다음과 같다:
      - real wave velocity topography
      - Doppler wave velocity sharpening
      - air-to-ground range finding
      - moving surface target indicating
      - freezing
      - searching for target at sea surface
  - In April 1997 Litton's Applied Technology division was awarded a production contract and options totaling $116.2 million by the Aerospace Industrial Development Corporation of Taiwan, ROC, for Improved Radar Warning Receivers (IRWR) to be installed aboard the Indigenous Defense Fighter."[5]
- A-50 (Korea)
  - A-50에는 IDF에 탑재되었던 것 보다 개량된, AN/APG-67(v4) 또는 AN/APG-67(v)4 레이더가 탑재되었다.[6]

## [편집] 주석과 참고 자료

1. ↑ AN/APG to AN/APH - Equipment Listing
2. ↑ F-20 경전투기 대한민국 공군 홈페이지
3. ↑ CHING-KUO (IDF) INDIGENOUS DEFENCE FIGHTER, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA Air Force-Technology.com
4. ↑ <4.0> F-16 Derivatives: Ching Kuo / F-2 / Golden Eagle FAS.ORG
5. ↑ Ching-kuo Indigenous Defense Fighter GlobalSecurity.org
6. ↑ 국산 초음속 공격기 A-50 초도비행 성공 한국항공우주항공(주) 홈페이지

## [편집] 바깥 고리

- 록히드 마틴 AN/APG-67 안내서(PDF)

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/n/2F/AN_APG-67_be15.html’

분류: 군용 전자장비

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기