# VGA 커넥터

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

VGA 커넥터 (DE-15)
A VGA connector
종류 | 아날로그 컴퓨터 영상 커넥터
생산 역사
설계자 | 간소화 딥기반에 IBM
설계일 | 1987년
생산일 | 1987년부터 현재
대체품 | DVI (1999년)
특징
영상 신호 | H, V 동기를 포함한 RGB 비디오 신호
데이터 신호 | DDC 정보를 위한 I²C 데이터 채널
핀 수 | 15
커넥터 | DE-15
Pin out
암컷 DE15 소켓.
핀 1 | 빨강 | 빨강 영상
핀 2 | 녹색 | 녹색 영상
핀 3 | 파랑 | 파랑 영상
핀 4 | N.C | 연결 안됨
핀 5 | 접지 | 접지
핀 6 | 빨접 | 빨강 접지
핀 7 | 녹접 | 녹색 접지
핀 8 | 파접 | 파랑 접지
핀 9 | N.C | 연결 안됨
핀 10 | 접지 | 접지
핀 11 | N.C | 연결 안됨
핀 12 | SDA | I²C 데이터
핀 13 | H동기 | 수평 동기
핀 14 | V동기 | 수직 동기
핀 15 | SCL | I²C 클럭
사진과 목록은 새로운 15핀 VESA DDC2 커넥터에 기술되어 있다. 도표에 있는 핀 번호는 그래픽 카드에서 암 커넥터 임; 케이블 끝단에 있는 수 커넉터의 핀 번호는 경상이다.

VGA 커넥터라고 일반적으로 알려진것(RGB 커넥터, D-sub 15, mini sub D15와 미니 D15를 포함하여 )은 3열 15핀의 DE-15이다. 총 4개의 버전이 있다: 초기버전 과 DDC2 핀모양과 기능이 떨어져 잘 사용되지 않은 9-핀 VGA 와 휴대용 컴퓨터에 사용된 미니-VGA가 있다.

대부분의 영상 카드, 컴퓨터 모니터등에 사용되는 일반적인 15-핀 VGA 커넥터는 일반적으로 "HD-15"라고 불린다. 고화질을 위한 HD 표준은 동일한 기능을 가지지만 2열로 구성된 핀으로 구별된다. 하지만, 이 커넥터는 DB-15나 HDB-15로 부정확하게 나타내기도 한다.

"VGA 커넥터"와 연결된 케이블은 아날로그 장치에 RGBHV(빨강 - 녹색 - 파랑 - 수평 동기 - 수직 동기) 영상 신호와 디스플레이 데이터 채널(DDC2)의 디지털 클럭과 데이터 전송에 거의 대부분 사용되었다.

(휴대용 컴퓨터 같이) 제한된 크기에서 미니-VGA 포트는 본래의 VGA 커넥터를 대체하기도 했다.

## [편집] 같이 보기

- VGA
- 디지털 비주얼 인터페이스 (DVI)
- 디스플레이 데이터 채널 (DDC/DDC2)
- VESA
- 확장된 디스플레이 식별 데이터 (EDID)
- 슈퍼 VGA

## [편집] 바깥 고리

- VGA DB15 핀모양
- VGA (VESA DDC) 핀모양
- VGA-9 핀모양

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../v/g/a/VGA_%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0_80e0.html’

분류: 영상 기술 | 컴퓨터 주변 장치 | 텔레비전 기술

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Deutsch
- 日本語
- Русский