# 그림:가시박-20060928 DSF4069.JPG

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

- 그림
- 파일 역사
- 그림 링크
- 메타데이터

No higher resolution available.
가시박-20060928_DSF4069.JPG (800 × 535 픽셀, 파일 크기: 166 KB, MIME 종류: image/jpeg)

| 이 그림의 저작권과 출처 정보가 없습니다. 추가적인 정보가 제공되지 않는다면 이 그림은 삭제될 것입니다.

## 파일 역사

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment
(current) | 2007년 5월 9일 (수) 15:38 | Tenbox (토론 | 기여) | 800×535 | 166 KB |

- 이 파일을 외부 프로그램을 사용해서 편집하기

  여기에서 외부 편집기에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

## 그림 링크

이 그림을 사용하는 문서가 없습니다.

## 메타데이터

이 파일은 카메라/스캐너 정보와 같은 부가적인 정보를 담고 있습니다. 파일을 변경한다면 몇몇 세부 사항은 변경된 그림에 적용되지 않을 수 있습니다.

Camera manufacturer | FUJIFILM
Camera model | FinePix S3Pro
Exposure time | 1/125 sec (0.008)
F Number | f/13
Date and time of data generation | 2006년 9월 28일 (목) 13:17
Lens focal length | 200 mm
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | Digital Camera FinePix S3Pro Ver2.12
File change date and time | 2006년 9월 28일 (목) 13:17
Y and C positioning | 2
Exposure Program | Manual
ISO speed rating | 400
Exif version | 2.21
Date and time of digitizing | 2006년 9월 28일 (목) 13:17
Image compression mode | 3.2
Shutter speed | 7
Aperture | 7.5
Brightness | 7.5
Exposure bias | 0.5
Maximum land aperture | 4
Metering mode | Spot
Light source | Unknown
Flash | 0
Color space | 65535
Focal plane X resolution | 1861
Focal plane Y resolution | 1861
Focal plane resolution unit | 3
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Manual exposure
White Balance | Auto white balance
Focal length in 35 mm film | 300
Scene capture type | Standard
Contrast | Hard
Saturation | High saturation
Sharpness | 4
Subject distance range | Unknown

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B0%80/%EC%8B%9C/%EB%B0%95/%EA%B7%B8%EB%A6%BC%7E%EA%B0%80%EC%8B%9C%EB%B0%95-20060928_DSF4069.JPG_0810.html’

분류: 저작권이 불확실한 자료

##### Views

- 그림
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기