# 3세대 이동통신

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

3세대 이동통신은 이동통신 기술의 3세대를 칭하는 말로써, 영어로는 3G혹은 3-G라고 불린다. 3세대 서비스는 음성데이터와 비음성데이터(데이터 다운로딩, 메일 송수신, 메시지 등)를 모두 전송할 수 있게 한다.

## [편집] 3G 표준

3G 기술은 국제통신기구(ITU)의 IMT-2000 사양에 설명되어 있다. 본래 3G는 단일한 국제 표준이 되도록 의도되어 있었지만, 실제로는 세개의 진영으로 나뉘어 있다.

### [편집] UMTS (W-CDMA)

W-CDMA에 기반을 둔 UMTS(Universal Mobile Telephone System)는 유럽을 중심으로, GSM을 주로 사용하던 나라들이 선호하는 솔루션이다. UMTS는 3GPP 조직에서 관리되며, GSM, GPRS, EDGE와도 밀접한 연관이 있다.

2001년 일본의 NTT 도코모에 의해 출범한 FOMA가 일반적으로 세계 첫 3세대이동통신 서비스로 여겨지고 있다. 그러나 W-CDMA에 기반을 두고 있으나, UMTS와 일반적으로 호환되지 않는다.

2005년부터 HSDPA방식의 도입을 통해 데이터 다운로드 속도를 최대 14.4Mbps까지 높이는 것이 가능하며 업로드 속도를 높이(최대 5.8Mbps급)는 HSUPA방식도 2007년에 도입될 예정이다.

기본적으로 UMTS는 기존 CDMA와 같은 대역을 사용하는 CDMA2000과는 달리 주파수 대역폭을 넓게 해서 화상통화를 가능하도록 하기 위해 새로운 1900MHz / 2100MHz 주파수 대역을 사용하기 때문에 900MHz를 사용하는 기존 GSM 기지국의 송신 장비를 사용하는 데 어려움이 있고 950MHz를 사용하는 국가가 많은 기존 GSM 방식보다 한 기지국이 수용할 수 있는 통화 가능 영역이 좁기 때문에 GSM 수준의 통화 가능 지역을 확보하려면 추가 기지국이 필요한 경우가 많다.

또한 유럽 국가의 경우 1900MHz ~ 2100MHz 대역에 서비스를 제공할 사업자를 주파수 경매를 통해서 선정했기 때문에 초기 투자 비용의 부담이 커서 통화 가능 영역을 넓히는 데 필요한 자금을 확보하거나 원가를 내리는 데 어려움이 많다.

### [편집] CDMA2000

2세대 CDMA 표준인 IS-95로부터 성장한 3세대 이동통신 CDMA2000은 한국과 미국, 일본 등에서 지지를 받고 있고. CDMA2000은 UMTS의 3GPP와 다른 독립기구인 3GPP2 에 의해 관리된다. EV-DO방식의 도입을 통해 최대 2.4Mbps의 내려받기 속도를 지원한다.

UMTS와는 달리 기존 CDMA가 사용하는 주파수 대역을 이용할 수 있다는 점이 최대 장점이다. 즉 기존 CDMA 기지국의 통신 장비의 일부만 교체해도 CDMA2000 방식으로 개선할 수 있다.

다만 기지국 장비를 교체할 경우 기존 IS-95와의 호환성을 확보하기 힘든 인구 밀도가 적은 지역도 있다.

EV-DO가 아닌 CDMA2000 1x RTT의 경우 2.75G로 봐야 된다는 시각도 존재한다.

### [편집] TD-SCDMA

중국의 Datang과 지멘스에서 개발되고 있는 그다지 잘 알려지지 않는 표준으로 현재 기술 시험중이며 2006년 말에 최종 상용화 여부가 결정될 예정이다.

## [편집] 나라별 3세대이동통신

다음은 상업적 3세대이동통신 네트워크를 가지고 있는 나라들의 목록이다.

- 아르헨티나 (CDMA2000 1x)
- 오스트레일리아 (W-CDMA) (CDMA2000 1x)
- 오스트리아 (W-CDMA)
- 아제르바이잔 (CDMA2000 1x)
- 벨로루시 (CDMA2000 1x)
- 벨기에 (W-CDMA)
- 버뮤다 (CDMA2000 1x)
- 브라질 (CDMA2000 1x)
- 캐나다 (CDMA2000 1x)
- 칠레 (CDMA2000 1x)
- 중국 (CDMA2000 1x)
- 콜롬비아 (CDMA2000 1x)
- 키프로스 (W-CDMA)
- 덴마크 (W-CDMA)
- 도미니카 연방 (CDMA2000 1x)
- 에콰도르 (CDMA2000 1x)
- 핀란드 (W-CDMA)
- 그루지야 (CDMA2000 1x)
- 독일 (W-CDMA)
- 그리스 (W-CDMA)
- 과테말라 (CDMA2000 1x)
- 홍콩 (W-CDMA)
- 인도 (CDMA2000 1x)
- 인도네시아 (CDMA2000 1x)
- 이스라엘 (W-CDMA)
- 이탈리아 (W-CDMA)
- 자메이카 (CDMA2000 1x)
- 일본 (W-CDMA, CDMA2000 1x)
- 카자흐스탄 (CDMA2000 1x)
- 키르기스스탄 (CDMA2000 1x)
- 멕시코 (CDMA2000 1x)
- 몰도바 (CDMA2000 1x)
- 네덜란드 (W-CDMA)
- 뉴질랜드 (CDMA2000 1x) (W-CDMA in testing)
- 니카라과 (CDMA2000 1x)
- 나이지리아 (CDMA2000 1x)
- 노르웨이 (W-CDMA)
- 파키스탄 (CDMA2000 1x)
- 파나마 (CDMA2000 1x)
- 페루 (CDMA2000 1x)
- 폴란드 (CDMA2000 1x)
- 포르투갈 (W-CDMA)
- 루마니아 (W-CDMA - Connex GSM, CDMA2000 1x - Zapp Mobile)
- 러시아 (CDMA2000 1x)
- 싱가포르 (W-CDMA)
- 슬로베니아 (W-CDMA)
- 대한민국 (CDMA2000 1x , W-CDMA)
- 남아프리카 공화국 (W-CDMA)
- 스페인 (W-CDMA)
- 스웨덴 (W-CDMA)
- 대만 (CDMA2000 1x)
- 타이 (CDMA2000 1x)
- 아랍 에미리트 연방 (W-CDMA)
- 영국 (W-CDMA)
- 미국 (CDMA2000 1x , W-CDMA)
- 우즈베키스탄 (CDMA2000 1x)
- 베네수엘라 (CDMA2000 1x)
- 베트남 (CDMA2000 1x)

## [편집] 관련 항목

- 2세대 이동통신
- 2.5세대 이동통신
- 3.5세대 이동통신
- 4세대 이동통신

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../3/%EC%84%B8/%EB%8C%80/3%EC%84%B8%EB%8C%80_%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0.html’

분류: 무선 통신

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- العربية
- Bosanski
- Català
- Česky
- English
- Español
- Eesti
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文