# M40 저격총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

M40
종류 | 저격총
개발국가 | 미국
생산회사 | 레밍턴
시대 | 베트남 전쟁
역사
개발년도 | 1966년
생산기간 | 1966년 ~
사용기간 | 1966년 ~
사용국가 | 미국
사용된 전쟁 | 베트남 전쟁, 걸프 전쟁, 이라크 전쟁, 미국의 아프가니스탄 침공
변형 | M40A1/A3
제원
종류 | 수동식 저격총
구경 | 7.62 mm
탄약 | 7.62 × 51 mm NATO
강선 | M40: 1:12 M40A1: 5조 M40A3: 6조
급탄 | 5발들이 탈착식 탄창
작동방식 | 볼트액션
전장 | M40A1: 1,117 mm M40A3: 1,124 mm
중량 | M40A1: 6.57 kg M40A3: 7.5 kg
유효 사거리 | 800 m M40A3: 915 m

M40은 미국 해병대의 표준 저격총이다. 대단히 높은 명중률를 가진 성공적인 수동식 저격총 중의 하나로, 미육군의 M24 SWS과 같이 레밍턴 M700를 기반으로 하고 있다.

1960년대중반, 미해병대는 베트남 전쟁에서 쓸만한 저격총을 찾던 중, 레밍턴사에 의뢰하게 되었다. 초기의 M40은 나무 개머리판을 가지고 있었으며, 레드필드(Redfield)사의 가변 3~9배율 조준경을 주로 마운트하여 사용하였다. 시간이 지나 1970년대에 들어서, 미해병대는 화기의 개량을 시도하였다. 나무 개머리판에서 맥밀란사의 섬유유리(Fiberglass) 개머리판, 언에틸(Unertl)사의 10배율 밀닷(Mil-Dot)형 조준경을 채용하였다. M40A2부터는 화기의 성능을 최대한 끌어올리기 위해 제조한 "M118"와 "M118LR"의 개조된 탄약을 쓰기 시작하였다.

1996년에 또다시 개량에 들어가 2006년에 조준경으로는 슈미트&벤더(Schmidt & Bender)사의 "PMII 3~12배율 조준경", 개머리판으로는 "McMillan A4"를 채용하였다. 명중률을 올리기 위해 중형 총신으로 바뀌는 등, 많은 변화로 인해 무게가 더욱 무거워졌다.

위장복인 길리 슈트를 착용하고서, M40을 사용중인 미해병 저격수의 모습. 좌슥에 쌍안경으로 관측중인 옵저버. 저격수와 옵저버 2인 1조로 작전한다.
M40의 스코프

## [편집] 같이 보기

- 저격총
- 레밍턴 M700
- M24 SWS

## [편집] 바깥 고리

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  M40 저격총

- ((영어)) 현대 화기
- ((영어)) SniperCentral - M40A1
- ((영어)) SniperCentral - M40A3

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../m/4/0/M40_%EC%A0%80%EA%B2%A9%EC%B4%9D.html’

분류: 저격총 | 볼트액션 소총 | 미국의 소총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- Polski
- 中文