# EUC-KR

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

그림으로 나타낸 EUC-KR 인코딩의 구조

EUC-KR은 KS X 1001와 KS X 1003을 사용하는 8비트 문자 인코딩으로, EUC의 일종이며 대표적인 한글 완성형 인코딩이기 때문에 보통 완성형이라고 불린다.

EUC-KR 인코딩은 다음과 같이 구성된다.

- 128보다 작은 바이트에 KS X 1003을 배당한다.
- 128보다 크거나 같은 바이트에 KS X 1001을 배당한다. 각 글자는 행과 열에 128을 더한 코드값을 사용하여 2바이트로 표현된다.

따라서 KS X 1001의 40-27에 배당된 "위"라는 글자는 EUC-KR에서 `C0 A7`라는 바이트 열로 표현된다.

KS X 1001은 한글 채움 문자를 사용하여 모든 현대 한글을 표현할 수 있지만, 대부분의 경우 이 방법은 EUC-KR에서 사용되지 않고 대신 CP949와 같은 다른 방법을 사용하여 KS X 1001 바깥의 현대 한글을 표현한다.

## [편집] 같이 보기

- 코드 페이지 949
- 한글 완성형 인코딩

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../e/u/c/EUC-KR_ecaa.html’

분류: 문자 인코딩

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기