# FV107 시미터

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

FV107 시미터

FV107 시미터는 영국 육군이 경전차로 사용 중인 장갑 수색 차량이다. FV101 스콜피온과 비슷하지만, 76mm 포 대신에 발사 속도가 빠른 30mm L21 라덴 기관포로 무장했다.

## [편집] 제원

- 길이 : 4.9 m
- 넓이 : 2.2 m
- 높이 : 2.1m
- 중량 : 7.8 톤
- 서스펜션 : 토션 바
- 노상 속도 : 시속 80km (50마일)
- 항속거리 : 644 km
- 주무장 : 30 mm L21 라덴 기관포 (분당 90발) / 160발
- 부무장 : 7.62mm L37A1 동축 기관총 / 3,000발
- 엔진 : 커밍스 BTA 5.9 디젤
- 엔진 출력 : 190 hp (142 kW)
- 승무원 : 3명
- 추가 방어 무기 : 2기 X 4연장 연막탄 발사기

## [편집] 개발 역사

FV107 시미터는 영국이 개발한 CVR(T) 시리즈의 하나로 1971년 부터 취역했다.

처음에 엔진은 몇 종류의 재규어 승용차에 사용된 재규어 J60 4.2 리터 6실린더 엔진을 사용했으나, 영국 육군용 시미터는 CVR(T) 수명 연장 계획(Life Extension Program, LEP)를 거치며 커밍스 BTA 5.9 디젤 엔진으로 바뀌었다.

FV101 스콜피온과 함께 시미터는 1982년 포클랜드 전쟁에서 로열 1 드라군 연대(Blues and Royals 또는 Royal Horse Guards and 1st Dragoons)가 실전에서 처음 사용했다.

## [편집] 운용국

- 영국

## [편집] 외부 추가 정보

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  FV107 시미터

- ArmyRecognition Scimitar pictures
- FV107 Scimitar
- FV107 Scimitar at Army-Guide.com
- Pictures

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../f/v/1/FV107_%EC%8B%9C%EB%AF%B8%ED%84%B0_e647.html’

분류: 경전차 | 영국의 기갑 차량

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English