# PSK31

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

PSK31 또는 "Phase Shift Keying, 31 Baud"은 디지탈 라디오 변조 방식을 말한다. 주로 아마추어 무선에서 실시간 문자채팅으로서 사용된다.

## [편집] 역사

PSK31 은 영국의 아마추어 무선사인 Peter Martinez (G3PLX)에 의해 개발되었다. 1998년 12월에 보다 큰 규모의 아마추어 무선 커뮤니티에 소개되었다.

PSK31은 또한 CB 밴드에서도 사용되고 있다.

## [편집] 기술적 특징

운용 모드의 비교

PSK31은 half-duplex 통신방식을 이용한다. 즉, 송신자가 송신중일 때 반대편 상대방은 송신할 수 없다.

일반적인 인터넷 문자 채팅은 그 통신방식이 광케이블 동축케이블 등으로 전세계가 선으로 연결되어서 그 신호가 오고 가는데, PSK31 모드로 채팅을 하면, 한국에서 미국으로 컴퓨터 옆에 부착된 무전기를 통해 바로 직접 교신이 된다.

### [편집] 인터넷 채팅과 PSK31 채팅의 비교

- 인터넷 채팅:
  - 유선 인터넷 또는 무선 인터넷이 있다.
  - 한국인 갑과 미국인 을이 문자 채팅을 하면, 전세계로 연결된 유선 또는 무선 인터넷 망을 경유해서 두 컴퓨터간에 문자 채팅이 이루어 진다.
- PSK31 채팅:
  - 컴퓨터, PSK31 소프트웨어, QRP 무전기, 안테나로 구성되어 있다.
  - 한국인 갑과 미국인 을이 문자 채팅을 하면, 갑의 무전기와 을의 무전기를 통해 "직접" 교신이 된다. 중간에 매개체가 없다.
  - 갑과 을이 모두 밧데리나 태양전지판 등 "독립전원"을 사용하고 있다면, 인터넷이 재난 등에 교신두절이 되어도, PSK31로 "직접교신"을 하면, 어떤 재난도 이 교신을 방해하지 못한다. 즉, 각종 재난으로 원자로가 중단되고, 전봇대가 쓰러져서 전기와 전화가 모두 두절되어도, 전세계 문자 채팅이 가능하다.

## [편집] 소프트웨어

PSK31용 사운드카드 소프트웨어는 다음과 같다:

- Windows 용 DigiPan : http://mywebpages.comcast.net/hteller/digipan
- Mac 용 Multimode : http://www.blackcatsystems.com/software/multimode.html
- Linux 용 KPSK : http://www.1409.org/projects/kpsk/

DigiPan이 가장 많이 사용된다.

## [편집] 미디어

- A sample PSK31 transmission (file info) — play in browser (beta)
  - "Welcome to Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit."이라는 메시지를 PSK31 방식(QPSK)으로 보내는 소리이다.
  - 사운드 파일이 들리지 않습니까? media help를 참조바랍니다.

## [편집] 더 보기

- QRP
- 무선전신
- 단파

## [편집] 참고

- 아마추어 HF (단파) 디지털 통신 - 3

## [편집] 바깥 고리

- PSK31 Info Page – Provides information and links to software implementations
- pskmail – an implementation to allow email over PSK63
- 아마추어 HF (단파) 디지털 통신 - 3

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../p/s/k/PSK31_afe4.html’

분류: 아마추어 무선 | 무선 변조 방식

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Polski
- Русский
- Svenska