# DSR-1

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

DSR1
종류 | 저격총
개발국가 | 독일
설계 | K.G. Kirnstaetter
생산회사 | AMP 기술 서비스
역사
생산기간 | 2004년 ~
사용국가 | 독일 말레이시아
변형 | 아음속탄환용 소음기 일체형, 50구경
제원
종류 | 불펍형 볼트액션 저격총
구경 | 7.62 mm
탄약 | 7.62 × 51 mm NATO .300 윈체스터 메그넘 .338 라푸아 메그넘
급탄 | 4~5발 들이 탈착식 탄창
작동방식 | 볼트액션
총열 길이 | 650 mm (25.59 인치)
전장 | 990 mm (38.97 인치)
중량 | 5.9 kg (비 장전, 조준경 제외)

DSR-1은 독일의 방위산업 회사 AMP 기술 서비스사에 의해 대테러리즘을 목적으로 개발/생산하는 특수 경찰용 불펍식 볼트액션 저격총이다. 에르마사의 SR-100의 진화형이기도 하다.

0.2 MOA의 명중률을 가지며, 매우 안정적인 상태에서 사격할 경우, 0.17 MOA까지의 명중률을 가지게 된다.

현재 독일의 GSG9, 말레이시아의 PASKAU, 이외에도 유럽 연합의 여러 국가에서도 채택하고 있는 것으로 알려져 있다.

변형으로는 총열과 일체화된 아음속탄환용과 구경을 늘린 .50 구경이 있다.

## [편집] 구조

총열은 부동성형 총열 방식에 빠른 교환이 가능하며, 3개의 나사로 고정된다. 노리쇠는 6개의 돌기에 의해 고정된다. 불펍 방식으로 설계되어 있음에도 방아쇠 앞에 탄창이 장착되어 있는데, 이것은 빠르게 탄창을 교환하기 위한 예비용이다.

총신 윗부분 전체가 피카트니 레일로 되어 있어, 기본적으로 제공되는 광학 조준경이외에도 상황에 따라 바꾸어 장착할수 있다. 7.62 × 51 mm NATO탄을 기본 탄약으로 채용하고 있으며, 총열 교환에 따라 .300 윈체스터 메그넘과 .338 라푸아 메그넘탄을을 쓸수 있다(4발을 장전할수 있다.).

## [편집] 외부 링크

- ((독일어)) AMP-TS의 소개페이지
- ((영어)) 회사에서 제공하는 제품 정보 (PDF)
- ((영어)) 현대 화기
- ((독일어/영어)) DSR 정밀 GmbH
- ((영어)) 레이건 찰리

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../d/s/r/DSR-1_f3ac.html’

분류: 저격총 | 볼트액션 소총 | 독일의 화기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Polski