# ISA 버스

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

ISA버스 Industry Standard Architecture 버스
주기판 위, 5개의 16-bit와 1개의 8-bit 슬롯
발명 년도: | 1981년
발명인: | IBM
대체됨 | PCI (1993년)

너비: | 8 혹은 16 비트
장치 개수: | 1 per slot
속도: | 8 MHz
스타일: | 병렬
핫플러그? | 아니오
외장? | 아니오

ISA 버스(Industry Standard Architecture bus)는 IBM의 PC/XT와 PC/AT를 위해 개발되었다. ISA 구조는 실제로 존재하는 규격내용으로 현재에도 고성능이 불필요한 곳에서 사용하고 있다. 현재는 PCI 버스에 의하여 대체되고 있다. 전송속도는 16 비트에서 3 Mb/s 이다.

| 이 문서는 하드웨어에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../i/s/a/ISA_%EB%B2%84%EC%8A%A4_1fb8.html’

분류: 하드웨어 토막글 | 컴퓨터 버스

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- 中文