# JR 동일본 E331계 전동차

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

JR 동일본 E331계 전동차
2006년 7월 게이요 차량센터에서 촬영
양 수 | 량
전기 방식 | 직류 1500V
제어 방식 | VVVF - IGBT
기관 형식 |
기어비 |
차륜 배열 |
동륜 배열 |
기동가속도 | Km/h/s
영업최고속도 | 100 Km/h
설계최고속도 | 120 Km/h
감속도 | Km/h/s
전동기 출력 | kW
편성 출력 | kW
출력 | {{{출력}}} hp
견인력 |
주 용도 |
차량 정원 | 명
편성 정원 | 1,480명
전장 | 1·7·8·14호차:16,500 mm 그 외:13,400 mm
전폭 | 2,989 mm
전고 | mm
차량 중량 | t
편성 중량 | t
대차간 거리 | mm
축중 | t
궤간 | 1,067mm
구동 장치 |
제동 방식 | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
MT비 |
보안 장치 | ATS-P, ATS-SN
제작사 |
제작 연도 |
비고 |

JR 동일본 E331계 전동차(일본어: JR東日本E331系電車)는, 동일본 여객철도(JR 동일본)의 직류 일반형 전동차.

## [편집] 개요

현재 게이요 선에서 사용되고 있는 201계 전동차의 치환을 목적(츄오 쾌속선에서 전속된 차량은 제외)으로 2006년 3월 양산 선행차량이 제조되었다. 일본국철 및 JR 최초의 영업운전용 연접차(聯接車)다.

제 1편성은 2006년 3월 , 2회로 나누어 7량씩 차량 제조사(토큐샤료·가와사키 중공업)로부터 갑종수송되었다.

## [편집] 주된 성능

### [편집] 기기 구성

E993계를 통해 얻은 연구결과를 토대로 개발된 차량으로, 연접대차를 가진 14m급의 짧은 차체가 큰 특징이다. 또, 이것도 'AC 트레인'에서 시험된 차축직접구동식 전동기(DDM)를 채용하고 있다.

운전대의 속도계와 압력계는 2004년 이후에 제조된 E231계 근교형이나 죠반선용 E531계와 같은 액정 모니터(LCD)가 되었다. 액정 모니터의 크기는 E231계 근교형에서는 10인치였지만, E331계에서는 12.4 인치로 변경되어 2.4 인치 커졌다.

정보관리시스템은, E231계가 탑재한 TIMS의 발전형인 AIMS를 탑재하고 있다.

## [편집] 차체

경량 스테인리스제로, 전면형상은 야마노테선용 E231계 500번대와 유사하지만, 차단부의 오버행이 없고 대차중심간 거리가 짧은 연접식 차량이기 때문에 차체폭은 종래의 차량보다 39mm 넓은 2,989mm가 되었다. 선두차(제어차) 쿠하 E331·E330형 및 편성 분할부의 부수차 사하 E331형 1000번대·E330형은 16m이며, 그 외에는 모두 13m이다.

E993계(AC 트레인, 현재는 폐차)과 같이 승객용 출입문의 수는 1량당 3개다. 덧붙여 이 E993계에서 사용된 외측 플러그 도어는 E331계에서는 채용되지 않고, 두껍닫이에 문을 수납하는 종래와 같은 타입이 되었다.

창문은 E231계와 같은 1단 하강식이 아니라 209계 0·500·1000·3100번대와 같은 상단이 차내 측으로 열리는 2단 창문을 이용하고 있다.

1편성 14량으로 구성되며 7량 연접편성을 2개조 병결하는 것으로, 편성장은 기존 차량(20m)으로 환산하면 10량 편성과 같다. 때문에 검사시에는 연접편성을 분할하여 실시하는 경우가 있다.

## [편집] 차내

시인성을 향상시키 위해, 각 문의 단부에 E531계에서 채용한 노란 테이프를 붙였으며, 통로 바닥의 색을 황색으로 하는 것과 동시에 도어 차임과 도어 램프를 탑재했다. 또 자동방송장치를 탑재하는 것과 동시에, 각 도어의 상부에는 E231계 500번대나 E233계와 동일한 액정 모니터를 2기 탑재하여, 우측은 행선지·다음 역·환승 안내·운행 정보를, 좌측은 트레인 채널로서 뉴스·일기예보·CM 등을 각각 표시하고 있다.

의자의 외피는 E993계나 E233계에서는 검은색이었지만, E331계에서는 흰색을 채용했다. 또, 휠체어 전용 스페이스 이외에 부드러운 승강을 도모하기 위해 전용 격납식 전동 슬로프를 설치했다.

선두차 중앙의 좌석은 롱 시트와 세미 크로스 시트의 양쪽 모두에 대응하며, 좌석 중앙부를 회전시키면 롱 시트로에서 크로스 시트로 변경하는 것이 가능하다. 덧붙여 좌석 모켓의 모양은 E231계 500번대와 동일하다.

## [편집] 편성

모하 E331형: 전동차 (측면 행선지 표시기 없음) 쿠하 E331형: 제어차(가변 좌석 탑재) 쿠하 E330형: 앞에서 서술 사하 E331형: 부수차 사하 E331형 500번대: 보조전원 탑재 부수차(팬터그래프를 탑재) 사하 E331형 1000번대: 부수차(한쪽만 연접대차) 사하 E330형: 앞에서 서술

## [편집] 운용

2007년 3월 18일에 있었던 운전시각표 개정으로 게이요선에서 영업운전을 시작했지만, 동년 8월 현재 일부 부품의 개량이 진행되고 있기 때문에 중지되었다. 운전 재개 시기는 미정이다.

일본의 철도차량

신칸센 | 0계·100계·200계·300계·400계·500계·700계·N700계·800계·E1계·E2계·E3계·E4계
통근형·근교형 | 101계·103계·E231계·E233계·E331계
특급형 | 485계·885계
화물·기관차 | M250계
시험용 | E993계

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../j/r/_/JR_%EB%8F%99%EC%9D%BC%EB%B3%B8_E331%EA%B3%84_%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8_a8be.html’

분류: 일본의 철도차량

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- 日本語