# 1 E-7 m

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

10-7 m = 100 nm

- 100 nm 미만
- 100 nm — 수술용 마스크 표면의 구멍에 들어갈 수 있는 입자의 최대 크기
- 120 nm — ULPA 필터 [1] 구멍에 들어갈 수 있는 입자의 최대크기
- 125 nm — 콤팩트 디스크(CD)의 기록용 홈의 평균 깊이 (너비: 500 nm, 길이: 850 nm ~ 3.5 µm)
- 180 nm — 광견병 바이러스의 평균 길이
- 200 nm — 마이코플라스마의 평균크기
- 280 nm — 근 자외선의 파장
- 300 nm — HEPA 필터 구멍에 들어갈 수 있는 최대 입자크기
- 380-420 nm — 보라색 빛의 파장
- 420-440 nm — 남색 빛의 파장
- 440-500 nm — 파란색 빛의 파장
- 500-520 nm — 청록색 빛의 파장
- 520-565 nm — 녹색 빛의 파장
- 565-590 nm — 노란색 빛의 파장
- 590-625 nm — 주황색 빛의 파장
- 625-740 nm — 빨간색 빛의 파장
- 1 µm 이상

길이의 비교
10-15 m | 10-14 m | 10-13 m | 10-12 m | 10-11 m | 10-10 m | 10-9 m | 10-8 m | 10-7 m | 10-6 m | 10-5 m | 10-4 m | 10-3 m | 10-2 m | 10-1 m | 100 m | 1 m | 102 m | 103 m | 104 m | 105 m | 106 m | 107 m | 108 m | 109 m | 1010 m | 1011 m | 1012 m | 1013 m | 1014 m | 1015 m | 1016 m | 1017 m | 1018 m | 1019 m | 1020 m

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../1/_/e/1_E-7_m_ce1b.html’

분류: 길이의 비교

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Français
- 日本語
- Srpskohrvatski / Српскохрватски