# WAP

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

이 문서는 편집 지침에 맞춰 다듬어야 합니다.
그림:Nokia6680.jpg

WAP(Wireless Application Protocol)은 핸드폰등의 장비에서 인터넷을 하는 것과 같은, 무선 통신을 사용하는 응용프로그램의 국제 표준이다. WAP은 매우 작은 이동 장비에 웹 브라우저와 같은 서비스를 제공하기 위해 설계되었다. 그러나, 초기 선택의 제약으로 좋은 반응은 받지 못하여 왔다.

## [편집] 사양

WAP에서 사용되는 주 언어가 WML(Wireless Markup Language)이며, 이 언어는 핸드폰과 같은 소형 이동 장비에 맞게 XML 베이스로 설계되었다.

WAP의 공식 조직은 WAP Forum으로, 이곳에서는 OMA(Open Mobile Alliance) 기구로 통합되어, 무선데이터 서비스의 개발 전 분야를 다루고 있다.

## [편집] WAP 2.0

WAP의 최신 버전은 2.0으로서, XML을 사용한 WAP을 리엔지리어링한 것이다. 이 차세대 WAP이 향후 모든 소형장치를 웹으로부터 WAP으로 대체할 수도 있을 거라 예견하는 전문가들도 있다. 이는 XHTML의 부분집합으로 아직 확정되지는 않았다.

## [편집] WAP 푸쉬

WAP 푸쉬는 WAP 1.2 부터 사용된 기술로서 WAP 컨텐츠를 서로 다른 회사의 핸드폰에 푸쉬되게 하는 사양이다. WAP 푸쉬는 보통 WAP 주소로의 링크를 포함한 메시지로 인코딩되어, WAP 베어러(bearer)나 SMS 베어러를 통해 전달된다. WAP 푸쉬를 받게 되면 자동적으로 WAP 컨텐츠로 억세스하여 사용자에게 전달하게 된다.

이러한 방법으로, WAP 푸쉬는 수신자에게 WAP 주소를 전달함으로써 단말기를 통해 보거나, 저장할 수 있게 된다. WAP 푸쉬를 사용함으로써, 사용자는 보다 쉽게 모바일 서비스를 이용할 수 있다.

## [편집] 상업적 성공 여부

### [편집] 실패인가?

WAP은 월드와이드웹의 모바일용으로 확장된 것이다. 그러나 WAP의 프로토콜은 오로지 WAP 전용 컨텐츠나, 웹-WAP 프락시 컨텐츠만이 가능하여, 이용자들로 하여금 진정한 HTML/HTTP 웹으로부터 멀어지게 하였다. 그리고 WAP을 하는 동안 데이터 사용료가 나가므로, 사용자들이 단지 몇분의 사용만으로도 많은 요금을 내야 하는 점에 비판을 받아 왔다.

WAP 은 초기에 과장되게 소개되어, 사용자들은 WAP 에서 웹 정도의 성능을 기대했다. 한 이동통신사의 광고는 WAP 사용자가 뉴로맨서에 나오는 것 같은 "정보 공간" 을 "서핑" 하는 만화를 보여주기도 했다. 속도, 사용의 편의성, 겉보기, 그리고 상호운용성 등에서 현실은 기대보다 훨씬 떨어졌다. 결국, 다음과 같이 냉정한 평가들이 널리 퍼지게 되었다. "WAP 은 쓰레기", "쓸모없는 응용 프로토콜(Worthless Application Protocol)", "기다리고 돈을 내시오(Wait And Pay)".

WAP 이 실패한 주된 이유는 가격과 폐쇄성이었다. GPRS 로 인해 WAP 이 저렴해졌고, 통신사들이 게이트웨이를 개방하여 인터넷 전체에 접근할 수 있도록 했지만, WAP 은 도약을 해내지 못했다.

### [편집] 성공인가?

어쨌거나 WAP 은 일본에서 큰 성공을 거두었다. 가장 큰 통신사인 NTT DoCoMo 이 WAP 대신 자체적으로 만든 시스템인 i-mode 를 이용한 것은 유명하고, 경쟁사인 KDDI (au) 와 보다폰 재팬은 WAP 기술을 이용해 성공하였다. 특히, J-Phone 의 사진 메일 서비스인 샤-메일(Sha-Mail) 과 자바 (JSCL) 서비스는 au 의 차쿠타/차쿠무비 (배경음악/배경동영상) 서비스와 같이 WAP 에 기반한 것이다. i-mode 의 초창기 성공에 가려져 있었지만, DoCoMo 보다 작은 일본 통신사들이 2001년 봄부터 DoCoMo 의 시장점유율을 잠식해 들어가고 있다.

한국 역시 고급 WAP 서비스 제공에서 세계적으로 앞서고 있다. cdma2000 네트웍 상에서의 WAP 서비스는 매우 훌륭한 무선 데이타 인프라스트럭쳐라는것이 증명되었다.

Mobile Data Association 에 의하면, 2003년 6월과 비교했을 때 2004년 6월에는 WAP 페이지뷰가 42% 나 증가했다고 한다. 2004년 2사분기의 전체 페이지뷰는 40억 정도다.

### [편집] 프로토콜 설계에서의 교훈

WAP 프로토콜 설계가 적절했는지에 대해 많은 토론이 있어왔다. WAP 의 초기 설계는 서로 다른 여러 프로토콜 상에서 (SMS, IP over PPP over a circuit switched bearer, IP over GPRS 등등) 독립적으로 작동할 수 있게 하는 것이 주된 목적이었다. 이런 이유로 만일 IP 위에 바로 올리는 경우보다 훨씬 복잡한 프로토콜이 만들어졌다.

특히 IP 진영의 여러 주체들로부터 제일 논쟁이 많이 되었던 것은 IP 상위에 놓이는 WAP 의 설계였다. WAP 의 트랜스미션 레이어 프로토콜인 WTP 는 패킷 로스가 많은 네트웍에서 TCP 가 비효율적이라는 문제를 해결하기 위해 UDP/IP 상에서 독자적인 재전송 메카니즘을 사용한다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../w/a/p/WAP_4b7b.html’

분류: 정리가 필요한 문서

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Latviešu
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- 中文