# 농축 우라늄

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

우라늄-238(파랑)과 우라늄-235(빨강)의 비율

농축 우라늄은 농축 과정을 통해 우라늄-235의 비율을 높인 우라늄을 말한다. 천연 우라늄에는 우라늄-235의 비율이 0.72%에 불과하다.

## [편집] 등급

### [편집] 약농축 우라늄(SEU, Slightly enriched uranium)

235U 비율이 0.9%에서 2%인 농축 우라늄이다. CANDU형 중수로 등에서 기존의 천연 우라늄을 대신해서 연료로 사용하기 위해 개발되었다.

### [편집] 저농축 우라늄(LEU, Low-enriched uranium)

235U 비율이 20% 이하인 농축 우라늄이다. 경수로 등에는 235U 비율이 3~5%인 연료를 사용한다.

### [편집] 고농축 우라늄(HEU, Highly enriched uranium)

235U 비율이 20%가 넘는 농축 우라늄이다. 핵무기에서 핵분열 연쇄 반응을 일으키는데 사용된다. 핵잠수함 등에서 사용되는 고속 중성자 반응로에도 235U 비율이 50%가 넘는 농축 우라늄을 사용한다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EB%86%8D/%EC%B6%95/_/%EB%86%8D%EC%B6%95_%EC%9A%B0%EB%9D%BC%EB%8A%84.html’

분류: 우라늄 | 핵 재료

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Français
- עברית
- Magyar
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Türkçe
- 中文