# 니콘 D2H

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

니콘 D2H(영어: Nikon D2H)는 니콘의 전문가용 디지털 SLR이다. 2003년 7월 22일에 발표되었으며, 니콘에서 개발한 410만 유효 화소 JFET-LBCAST 이미지 센서를 사용한다. 약 410만 화소로 초당 8 프레임을 촬영할 수 있다.

## [편집] 경쟁

D2H는 2001년에 발표된 캐논 EOS-1D와 화소수가 거의 동일하고 이미지 노이즈 측면에서도 유사하다. 초당 연사 속도도 둘 다 약 8 프레임이다. D2H가 캐논 EOS-1D 발매 2년 뒤에 발표된 것을 고려할 때, D2H가 캐논 EOS-1D와 유사한 스펙을 가졌다는 것은 기술 경쟁에서 뒤쳐진다는 것을 뜻한다.

또한 D2H 발표 후 몇 달 후인 2004년 1월에는 캐논 EOS-1D Mark II가 발표되었다. 1.3x 크랍 8백만 화소 센서를 가진 캐논 EOS-1D Mark II는 1.5x 크롭 4백만 화소 센서를 가진 D2H에 비해 센서가 크고 화소수가 2배이며 이미지 노이즈도 적어 화질이 월등하다. 이러한 차이에도 불구하고 D2H와 캐논 EOS-1D Mark II는 가격차이가 그리 크지 않았다.

## [편집] 니콘 D2Hs

니콘 D2Hs는 D2H의 후속 모델이다. ASIC 이미지 프로세싱 bit depth, 측광, 자동 초점, 최대 연사 프레임 수, GPS 지원 등에서 개선이 이루어졌다.

## [편집] 바깥 링크

- dpreview.com의 리뷰 ((영어))

니콘 디지털 SLR 타임라인
| 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
분기 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
전문가용 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3
고속 전문가용 |  | D1H | D2H | D2Hs
프로슈머 |  | D100 | D200 | D300
컨슈머 |  | D70 | D70s | D80
보급형 |  | D50 | D40 | D40x

이 상자를: 보기 • 토론 • 편집

| 이 문서는 사진술에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EB%8B%88/%EC%BD%98/_/%EB%8B%88%EC%BD%98_D2H_3ed4.html’

분류: 사진술 토막글 | 디지털 일안 반사식 카메라

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English